# Funktionsinspektion av mothållsbromsen

## Kontrollera givaravståndet.

Kontrollera att den induktiva givaren inte har lossnat. Avståndet ska ställas in på 1,3 mm.

Komponent | Beskrivning
--- | ---
1 | Broms
2 | Induktiv givare
3 | Nödstopp

## Funktionstest av bromsen

Utför ett funktionstest av bromsen för att kontrollera att bromsen öppnas och stängs som den ska när utlösaren trycks in. Detta kan enkelt göras genom att köra verktyget ”i luften”.

Bromsen är normalt sett stängd, så om trycket är för lågt (till exempel vid läckande/trasig pneumatisk slang) så förblir bromsen stängd. Kontrollera att det minsta arbetstrycket för bromsen är 4 bar (~60 psi).