# Regulacja wyważenia

1. Aby wyważyć ramię dla różnych zmian obciążenia należy najpierw odpowiednio ustawić główny filtr/regulator powietrza.

2. Aby wyregulować równowagę ramienia, należy skonfigurować regulator precyzyjny (A) za pomocą pokrętła regulacyjnego.

3. Należy zwiększać lub zmniejszać ciśnienie, aż ramię znajdzie się w pozycji poziomej. Siła używana do podnoszenia i opuszczania powinna być w przybliżeniu taka sama.

4. Po wyregulowaniu ciśnienia należy dokręcić nakrętkę zabezpieczającą znajdującą się na trzpieniu pokrętła.

Upewnić się, że gwint złącza wlotu powietrza to gwint 1/4" G.

Powietrze jest zwykle uwalniane z otworu odpowietrzającego (otwór z boku regulatora precyzyjnego). Jest to konieczne zużycie powietrza wynikające z budowy regulatora - nie jest to nieprawidłowość.