# 保守およびメンテナンス全般における安全上の注意

- すべてのメンテナンスと修理は専門の担当者が行う必要があります。

- バランス制御回路は、専門の担当者のみが修理または修理する必要があります。

- メンテナンスや修理に先立って、空気の供給を中断する必要があります。アームをパーキングフックに配置し、給気遮断弁を閉じ、空気を空気圧システムから排出する必要があります。

- エアホースチューブは6年ごとに交換する必要があります。

## メンテナンスまたは修理前のチェックリスト

1. コントローラシステムの電源がオフになっていることを確認します。

2. アームがパーキングフック位置に配置されていることを確認します。

3. 給気ロックプットバルブを閉じて、システム内の残留圧力を解放します。

4. POチェックバルブ：手動圧力解除ボタンを押して、シリンダー内の残留圧力を解放します。

5. フィルタ/レギュレータと、シリンダの精密レギュレータの後に来るゲージ圧をチェックして、システムから圧力が排出されたことを確認します。

## 保管とパッケージング

保管する前に、機器を清掃し、酸化する部品には防食/防錆剤/潤滑剤を塗布する必要があります。密封されたポリエチレンシートパッケージ内に機器を梱包します。

保管場所は、温度が +5 ～ +50 ℃ の閉鎖された乾燥した環境である必要があります。