# Fehlerbehebung der Reaktionsbremse

Symptome | Ursache(n) | Lösung(en)
--- | --- | ---
Bremse behält Drehmoment nicht bei – greift nicht | Spalt zwischen den Zähnen ist zu groß eingestellt Übermäßiger Verschleiß der Zähne | Passen Sie die Höhe (den Abstand) des Spalts zwischen den Zähnen an Bremsenbaugruppe austauschen
Werkzeugaufnahme/vertikale Stange kann nicht rotiert werden – Bremse löst nicht | Unzureichender Luftdruck zum Lösen der Bremse – Luftdruck zu niedrig Problem des pneumatischen/elektrischen Schaltkreises Der Spalt zwischen den Zähnen ist im gelösten Zustand nicht groß genug Verunreinigungen behindern die Rotation | Druckluftzufuhr überprüfen. Luftdruck erhöhen, um minimalen erforderlichen Versorgungsdruck an der Kupplung zu erreichen Schaltkreis-Steuerventil und Verkabelung auf Mängel überprüfen Passen Sie die Höhe (den Abstand) des Spalts zwischen den Zähnen an Verunreinigungen aus den Zähnen entfernen
Werkzeugaufnahme/vertikale Stange lässt sich nur schwer rotieren – übermäßiger Widerstand beim Drehen | Unzureichender Luftdruck zum vollständigen Lösen der Bremse – Luftdruck zu niedrig Kontermutter sitzt zu fest Verunreinigungen in den Lagern | Druckluftzufuhr überprüfen. Luftdruck erhöhen, um minimalen erforderlichen Versorgungsdruck zu erreichen Widerstand durch Lösen der Mutter anpassen Verunreinigungen aus den Lagern entfernen
Werkzeug startet nicht (mit Bremse zusammenhängend) | Sensor ist nicht auf den korrekten Abstand zum Sensorblock eingestellt | Sensorabstand neu justieren