# Hastes verticais

Nos Braços Rotativos, um Freio de Reação permite a posição da ferramenta aderida para aplicações horizontais e orientações de aperto vertical.

Use a haste vertical para conectar um porta-ferramenta ao adaptador de mão no braço articulado. Configure a haste vertical para obter os requisitos de altura ou folga. Consulte o Guia do Usuário – Braço Articulado AX1 (8439 6208 90) para saber os comprimentos fixos disponíveis de hastes verticais.