# Inspección funcional del freno de reacción de par

## Compruebe la distancia del sensor

Compruebe que el sensor de inducción no se haya aflojado. La distancia se debe configurar a 1,3 mm.

Pieza | Descripción
--- | ---
1 | Freno
2 | Sensor de inducción
3 | Parada de emergencia

## Prueba funcional del freno

Realice una prueba funcional del freno para comprobar que el freno se cierra y abre correctamente cuando se presiona el gatillo. Una forma sencilla de realizarlo es poner en funcionamiento la herramienta «al aire».

Normalmente es un freno cerrado, por lo que si la presión es demasiado baja (por ejemplo, una manguera neumática con fuga/rota) el freno permanecerá cerrado. Garantice que la presión de trabajo mínima del freno es 4 bar (~60 psi).