# Segurança Geral na Operação

- Em virtude do risco de enganchamento, não use luvas.

- Use equipamentos de proteção individual. Sempre use proteção para os olhos e pés. Os equipamentos de proteção, como sapatos com ponta de aço, óculos de segurança e capacete reduzirão as lesões pessoais. Sempre utilize equipamento de segurança individual ao realizar as seguintes ações:

  - Limpeza de equipamentos

  - Manutenção ou verificações

  - Eliminação de condições de bloqueio

  - Ajustes

- As proteções de segurança estão incluídas com o equipamento e visam inibir o acesso a peças perigosas do equipamento durante a operação. É terminantemente proibida qualquer forma de manipulação ou modificação.

- Em caso de redução na pressão de entrada, posicione o braço no gancho de repouso e desligue o dispositivo até que a pressão tenha retornado.

- O braço deve ser posicionado no gancho de repouso em interrupções de curta duração.

- A carga útil não deve ser alterada durante a operação.

- Para interromper o funcionamento da ferramenta, gire o interruptor principal da unidade de controle da ferramenta para a posição OFF.

- No final do dia de trabalho ou antes de períodos inativos prolongados, posicione o braço sobre o gancho de repouso e feche a válvula de desligamento de suprimento de ar antes do desligamento.