# 일반 설치 안전 지침

- 최적의 성능은 초기 설치의 영향을 많이 받습니다. 설치 중에는 Atlas Copco 직원의 도움을 받는 것을 권장합니다.

- 모든 장비 하위 조립품/부품이 있는지 확인해 주세요. 취급 및 운송 중에 발생할 수 있는 모든 하위 조립품/부품에 손상(균열, 찌그러짐 등)이 있는지 검사하세요. 손상이 발생되면 Atlas Copco에 문의해 주세요.

Ax1을 지면에 올바르게 고정하는 것이 중요합니다. 제품 지침에 설명된 대로 지침에 따라 암을 고정한 후 설치하세요.

Atlas Copco 기술자는 다음에 대한 설정을 수행합니다:

- AX-1 암 반응 브레이크를 PF6000 시스템 컨트롤러에 연결하는 배선 작업

- 비상 정지 상자를 PF6000 컨트롤러 EM 정지 단자에 연결하는 배선 작업

- ToolsTalk2 소프트웨어 내의 설정으로 반응 브레이크 제어