# Všeobecné riešenie problémov

VAROVANIE

Riešenie problémov a opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný a vyškolený personál.

Symptómy | Príčina(y) | Riešenie(a)
--- | --- | ---
Rameno sa značne posúva alebo pohybuje. | Rameno nie je vyrovnané Užitočné zaťaženie ramena prekračuje kapacitu. | Nastavte niveláciu ramena. Znížte užitočné zaťaženie.
Rameno sa ťažko pohybuje do strany. | Matica ramenného ložiska je príliš utiahnutá. Ramenné a lakťové ložiská sú znečistené. Ložisko je potrebné premazať. | Zľahka uvoľnite maticu ramena. Skontrolujte/vyčistite/vymeňte ložisko. Premažte ložiská.
Strata vzduchu/žiadne zásobovanie vzduchom. | Hlavné zásobovanie vzduchom je vypnuté na uzavieracom ventile. Vzduchová hadica alebo vzduchové potrubie sa odpojili. Pneumatický komponent je zablokovaný. Znečistený filtračný prvok: Pri zvýšenom odpore filtra je obmedzený prietok a/alebo tlak za filtrom je príliš nízky. | Skontrolujte uzavierací ventil hlavného zásobovania vzduchom. Skontrolujte armatúru a prípojku vzduchovej hadice alebo vzduchového potrubia. Skontrolujte komponenty, či sú zablokované a odstráňte nečistoty. Vymeňte filtračný prvok.
Rameno sa ťažko zdvíha (vysoká sila) / ľahko spúšťa. Rameno sa ťažko spúšťa (vysoká sila) / ľahko zdvíha. | Zaťaženie už nie je v rovnováhe – nesprávne nastavenie regulátora presnosti tlaku. | Nastavte regulátor presnosti tlaku.
Po zapojení zásobovania vzduchom sa bremeno náhle pohne. | Rovnovážny tlak pre valec (valce) je nuď príliš nízky alebo príliš vysoký. | Skontrolujte nastavenie regulátora presnosti tlaku.