# Dépannage du frein de réaction

Symptôme | Cause(s) | Solution(s)
--- | --- | ---
Le frein ne conserve pas le couple - ne se déclenche pas | L'espace entre les dents est trop grand Usure excessive des dents | Régler la hauteur (distance) de l'espace entre les dents Remplacer l’ensemble de freinage
Impossible de faire tourner le porte-outil/la tige verticale - le frein ne se débloque pas | Pression d'air insuffisante pour débloquer le frein - pression d'air trop faible Problème de circuit pneumatique/électrique L'espace entre les dents n’est pas assez grand lorsqu’il est débloqué Des débris obstruent la rotation | Vérifier l’alimentation en air comprimé Augmenter la pression d'air pour atteindre la pression d'alimentation minimale requise à l'embrayage Vérifier que la vanne de régulation du circuit et le câblage ne sont pas défectueux. Régler la hauteur (distance) de l'espace entre les dents Retirer les débris sur les dents
Difficulté à faire tourner le porte-outil/la tige verticale - résistance excessive lors de la rotation | Pression d'air insuffisante pour débloquer totalement le frein - pression d'air trop faible Contre-écrou trop serré Débris dans les roulements | Vérifier l’alimentation en air comprimé Augmenter la pression d'air pour atteindre la pression d'alimentation minimale requise Régler la résistance en dévissant l'écrou. Retirer les débris des roulements
L'outil ne démarre pas (lié au frein) | Le capteur n'est pas réglé à la bonne distance du bloc de détection | Réajuster la distance du capteur