# Kontrola działania hamulca reakcyjnego momentu obrotowego

## Sprawdzić odległość czujnika

Sprawdzić, czy czujnik indukcyjny nie poluzował się. Należy ustawić odległość 1,3 mm.

Część | Opis
--- | ---
1 | Hamulec
2 | Czujnik indukcyjny
3 | Wyłącznik awaryjny

## Kontrola działania hamulca

Należy przeprowadzić kontrolę działania hamulca, aby sprawdzić, czy hamulec zamyka się i otwiera prawidłowo po naciśnięciu spustu. Można to zrobić po prostu przez uruchomienie narzędzia.

Hamulec jest normalnie zamknięty, więc jeśli ciśnienie jest zbyt niskie (np. nieszczelny/pęknięty przewód pneumatyczny), hamulec pozostanie zamknięty. Należy upewnić się, czy minimalne ciśnienie robocze dla hamulca wynosi 4 bar (~60 psi).