# 操作全般における安全上の注意

- 巻き込みの危険性が有るため、手袋をはめないでください。

- 作業者用保護装備を使用してください。安全メガネと安全靴を常に着用してください。スチール製でつま先が保護された靴、安全メガネ、ヘルメットなどの保護具は、人身傷害を軽減します。次の操作を行う場合は、必ず個人用安全保護具を着用してください：

  - 機器クリーニング

  - メンテナンスまたは点検

  - 閉塞状態の排除

  - 調整

- 安全ガードは装置に付属しており、運転中に装置の危険部品へのアクセスを防止することを目的としています。改ざんや改造は形式に関わらず絶対禁止されています。

- 入力圧力が低下した場合は、アームをパーキングフックに位置に配置し、圧力が戻るまで装置の電源を切ってください。

- 短時間の中断中、アームは、パーキングフックに配置する必要があります。

- 荷重を運転中に変更しないでください。

- ツールの動作を停止させるには、ツールコントロールユニットのメインスイッチを「OFF」の位置にします。

- 作業日の終わり、または長期間停止させる前は、アームをパーキングフック位置にして、エア供給遮断バルブを閉じてからシャットダウンします。