# Périodicité d'entretien

Les tableaux suivants indiquent la périodicité d'entretien des composants du bras articulé AX.
Tenir un journal de maintenance de l'appareil. Le journal de maintenance doit être fixé à l'appareil et inclure les exigences spécifiques du client et autres, le cas échéant.

Le dépannage et la réparation ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et formé.

Général

Description | Tous les jours | Une fois par mois | Une fois par trimestre | Une fois par an
Nettoyer et essuyer l'équipement à l'aide d'un chiffon ou d'air comprimé pour enlever la poussière et les résidus. |  | X |  |
Vérifier toutes les fixations. |  |  |  | X
Inspecter tous les câbles et les conduites d'air pour s'assurer du bon acheminement. Veiller à ce que tous les assemblages mobiles aient suffisamment de jeu pour éviter les dégâts. | X |  |  |
Vérifier que le capteur inductif ne s'est pas détaché. La distance doit être réglée sur 1,3 mm. | X |  |  |
Vérifier le fonctionnement du frein à réaction pneumatique avant d'utiliser l'appareil. | X |  |  |
Inspecter les électrovannes pour en vérifier le fonctionnement. |  |  | X |
Vérifier que le frein se déclenche, appuyer sur la gâchette de démarrage de l'outil ; le frein doit se verrouiller. | X |  |  |

Mécanique

Description | Une fois par mois | Une fois par trimestre | Une fois par an
Inspecter les pieds de nivellement et les ancrages à la base du pilier. |  | X |
Inspecter les vis reliant l'assemblage avec épaulement au pilier. |  | X |
Inspecter les vis au niveau de la flèche, du coude et du bras parallèle. |  | X |
Inspecter les vis qui relient la bride manuelle et la tige verticale. La tige verticale se serre sur la bride manuelle. |  | X |
Inspecter les vis qui relient la tige verticale au porte-outil. |  | X |
Vérifier le bon fonctionnement des assemblages mobiles. |  | X |
Vérifier le mouvement du bras pour détecter toute dérive inhabituelle. Niveler le bras à l'aide de vis de niveau au niveau de la base si nécessaire. |  | X |
Vérifier le degré d'usure et l'état de l’outil. | X |  |
Vérifier le degré d'usure et l'état des douilles. Remplacer si nécessaire. | X |  |
Inspecter l'usure de toutes les chapes de cylindres et des arbres. Lubrifier si nécessaire. |  |  | X
Vérifier et régler toutes les butées aux assemblages des épaules et des coudes pour limiter la course si nécessaire. Inspecter les vis de serrage et veiller à leur bon serrage. | X |  |
Inspecter le fonctionnement des roulements. Déposer les arbres de transmission pour inspecter et lubrifier manuellement les roulements si nécessaire. |  |  | X

Risques

Description | Une fois par mois | Une fois par trimestre
Inspecter les câbles pour détecter l'usure, les pliures, les coupures, les pincements, les fissures, etc. Vérifier les raccords pour voir s'ils sont desserrés ou endommagés. Remplacer les câbles si nécessaire. | X |
Inspecter les électrovannes pour en vérifier le fonctionnement. |  | X

Pneumatique

Description | Tous les jours | Une fois par mois | Une fois par trimestre | Une fois par an
Inspecter le système pour détecter les fuites d’air. |  |  | X |
Inspecter le fonctionnement de la préparation de l'air, du filtre et du régulateur. Veiller à ce que les composants ne contiennent pas de débris. |  | X |  |
Vérifier la présence de condensation dans le filtre. Enlever la condensation si nécessaire. | X |  |  |
Remplacer l'élément du filtre. |  |  |  | X
Inspecter les flexibles et les conduites d’air pour détecter l'usure, les pliures, les coupures, les pincements, les fissures, etc. Vérifier les raccords pour voir s'ils sont desserrés ou endommagés. Remplacer les flexibles si nécessaire. |  | X |  |
Inspecter le fonctionnement du cylindre. Vérifier l’usure des joints. Remplacer le cylindre si nécessaire. |  |  | X |
Remplacer les silencieux. |  |  |  | X
Vérifier le fonctionnement du régulateur d'équilibre. Veiller à ce que le régulateur ne contienne pas de débris. |  | X |  |
Inspecter le fonctionnement de la vanne. Veiller à ce que la ou les vannes ne contiennent pas de débris. |  |  | X |