# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

Bezprzewodowy klucz kątowy Tensor ICB-A jest małym ergonomicznym narzędziem obsługiwanym jedną ręką, zaprojektowanym specjalnie do pracy w ciasnych przestrzeniach. Posiada różne wielkości momentu obrotowego oraz wbudowany wyświetlacz EHMI, a także unikalne funkcje, w tym obrotową głowicę kątową i spust. Tensor ICB-A należy do rodziny kluczy Tensor IxB, której wspólną cechą jest zintegrowana platforma sterownika. Funkcja wbudowanego sterownika umożliwia bezpośrednią integrację z akcesoriami stacji i systemem produkcyjnym bez konieczności stosowania sterownika zewnętrznego. Otwiera to przed użytkownikiem wiele nowych możliwości.

# Korzyści

- Większa ergonomia i łatwość dostępu

- Jedno narzędzie do wielu zastosowań

- Szybka instalacja i łatwe wyrównywanie linii

- Łatwa obsługa - dodatkowe szkolenia nie są konieczne

- Ciągłość produkcji i dłuższy czas pracy

# Cechy

- Wbudowany sterownik

- Niewielka waga i kompaktowa konstrukcja

- Obrotowy spust i głowica kątowa

- Modele z wbudowanym wyświetlaczem EHMI

- Wzmacniacz prędkości obrotowej

- Optymalizacja rozpraszania ciepła

- Podwójne anteny