# EHMI 启动进程指示

本部分中的信息只对运行 3.7 及以上版本 IxB 软件的工具有效。

启动工具时，EHMI 将通过显示以下消息指示是否正在进行软件更新：

- 检查软件更新

- 正在更新 <module> App/引导

- 正在启动控制器

注意

在软件更新过程中，请勿从工具中拔出电池。工具可能会损坏。

模块是一个子系统或组件，它是 IxB 工具的一部分，通过 IxB 软件进行更新。

模块（如显示屏所示） | 说明
--- | ---
MRT | 主板
MCB | 电源模块
FTS | 前传感器
EHMI | 扩展 HMI
BHMI | 基本 HMI

如果在软件更新过程中发生错误，将显示以下消息：

- 软件更新失败（错误 ID）

错误 ID 与错误消息对应，如下：

Id | 错误消息 | 说明 | 建议操作
--- | --- | --- | ---
0 | 无 | - | -
1 | 模块板信息无效 | 使用错误数据生成的模块 | 更换模块
2 | 模块设备信息无效 | 使用错误数据生成的模块 | 更换模块
3 | 模块文件损坏 | 文件系统损坏 | 更换 IAM
4 | 模块固件与硬件不兼容 | 软件与硬件不兼容 | 更新至更高版本
5 | 未找到模块固件文件 | 文件系统损坏 | 更换 IAM
6 | 读取模块固件文件时出错 | 文件系统损坏 | 更换 IAM
7 | 尝试更新模块时通信超时 | 接头/电缆或模块损坏 | 更换 IAM
8 | 从模块接收数据时出错 | 接头/电缆或模块损坏 | 维修工具
9 | 来自模块的意外回应 | 接头/电缆或模块损坏 | 维修工具
10 | 无法访问模块 | 接头/电缆或模块损坏 | 维修工具
11 | 传输数据到模块时出错 | 接头/电缆或模块损坏 | 维修工具
12 | 备用电池系统 | 系统正在备用电池上运行 | 重启工具 - 在更新完成之前，请勿卸下电池或电源适配器