# EHMIの説明

EHMI（拡張ヒューマンマシンインタフェース：Extended Human Machine Interface）は、ツールの下部にあり、3つのプッシュボタンとグラフィックディスプレイで構成されています。

ディスプレイは、オペレーター向けのツール統合インターフェースとして機能し、 IxB ソフトウェア Webユーザーインターフェースのサブセットを表示します。

EHMIは、締め付けプログラムとバッチシーケンスを選択するために使用されるほか、締め付け結果、およびバッチシーケンス内の進捗状況の表示にも使用できます。

位置 | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | ディスプレイ | IxBソフトウェア Webユーザーインターフェイスのサブセットを示す画面。
2 | 上ボタン | 画面上の選択を上に移動させるための物理ボタン。
3 | 選択ボタン | 画面上の選択を確認するため、および（3秒間押し続けることにより）メインメニューに戻るための物理ボタン。
4 | 下ボタン | 画面上の選択を下に移動させるための物理ボタン。

本セクション内

- ユーザーインターフェイス