# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

A Apertadeira Angular Sem Fio Tensor ICB-A é uma ferramenta pequena e ergonômica usada em apenas uma das mãos, desenvolvida especificamente para aplicações em áreas apertadas. Com diferentes tamanhos de torque e modelos de display EHMI, ela apresenta recursos exclusivos incluindo uma cabeça angular e um gatilho. A Tensor ICB-A faz parte da Família Tensor IxB, que compartilha uma plataforma de controlador integrada. Ela apresenta a funcionalidade do controlador dentro da ferramenta, permitindo uma integração direta com acessórios da estação e sistema de produção sem a necessidade de uma caixa intermediária e física de controlador. Isso cria um mundo de novas oportunidades.

# Benefícios

- Maior ergonomia e acessibilidade

- Uma única ferramenta para muitas aplicações

- Rápida instalação e fácil rebalanceamento da linha

- Fácil de usar - sem a necessidade de treinamento extra

- Produção contínua e maior disponibilidade

# Recursos

- Controlador integrado

- Design compacto e de baixo peso

- Gatilho giratório e cabeça angular

- Modelos com display EHMI integrado

- Reforço do Rundown

- Dissipação de calor aprimorada

- Antena dupla