# EHMI, indikationer på startfortgång

Informationen i detta avsnitt gäller endast verktyg som körs med IxB-programvara från version 3.7 och senare.

När verktyget startas kommer EHMI att indikera om en programuppdatering pågår genom att visa följande meddelanden:

- Titta efter programuppdatering

- Uppdaterar <modul> App/Boot

- Startar styrenhet

OBS

Dra INTE ut batteriet från verktyget medan programuppdateringen pågår. Verktyget kan skadas

En modul är ett undersystem eller en komponent som utgör en del av IxB-verktyget och uppdateras genom IxB-programvaran.

Modul (så som visas på skärmen) | Beskrivning
--- | ---
MRT | Moderkort
MCB | Effektmodul
FTS | Främre givare
EHMI | Utvidgad HMI
BHMI | Grundläggande (HMI)

Om ett fel inträffar under programuppdateringen kommer följande meddelande att visas:

- Uppgradering av programvaran har misslyckats (fel-ID)

Detta Fel-ID motsvarar felmeddelanden, enligt följande:

Id | Felmeddelande | Beskrivning | Föreslagen åtgärd
--- | --- | --- | ---
0 | Ingen | - | -
1 | Modultavle-info ej giltig | Modul producerad med fel data | Byta moduler
2 | Modulanordningens information ej giltig | Modul producerad med fel data | Byta moduler
3 | Modulfilen är korrupt | Filsystemet är korrupt | Byt ut IAM
4 | Modulens firmware är ej kompatibel med maskinvaran | Programvaran är ej kompatibel med maskinvaran | Uppdatera till senare version
5 | Modulens firmwarefil hittades ej | Filsystemet är korrupt | Byt ut IAM
6 | Fel vi läsning av modulens firmwarefil | Filsystemet är korrupt | Byt ut IAM
7 | Kommunikations-timeout vid försöket att uppdatera modulen | Skada på kopplingen/kabeln eller modulen | Byt ut IAM
8 | Fel vid mottagande av data från modulen | Skada på kopplingen/kabeln eller modulen | Utför service på verktyget
9 | Oväntat svar från modulen | Skada på kopplingen/kabeln eller modulen | Utför service på verktyget
10 | Modulen kan ej nås | Skada på kopplingen/kabeln eller modulen | Utför service på verktyget
11 | Fel vid överföring av data till modulen | Skada på kopplingen/kabeln eller modulen | Utför service på verktyget
12 | Systems körs på reservbatteriet | Systemet körs på reservbatteriet | Starta om verktyget – avlägsna inte batteriet eller strömadaptern förrän uppdateringen slutförts