# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

# Informace o produktu

# Všeobecné informace

VÝSTRAHA

Nebezpečí vzniku škody na majetku a vážného úrazu

Před použitím nástroje se ujistěte, zda jste si přečetli veškeré pokyny, zda jim rozumíte a zda je dodržujete. Nedodržení všech pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, škodu na majetku anebo vážný úraz.

- Přečtěte si veškeré bezpečnostní informace dodané s různými částmi systému.

- Přečtěte si veškeré produktové pokyny týkající se instalace, obsluhy a údržby různých částí systému.

- Přečtěte si veškeré zákonné bezpečnostní předpisy týkající se systému a jeho částí.

- Uschovejte veškeré bezpečnostní informace a pokyny pro budoucí potřebu.

V této části

- Informace o elektrickém nástroji
- Výstražná upozornění
- Záruka
- Webová stránka
- ServAid
- Materiálové bezpečnostními listy MSDS/SDS
- Video týkající se bezpečnosti produktu pro dotahovače matic
- Země původu
- Rozměrové výkresy

# Informace o elektrickém nástroji

VÝSTRAHA

Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a specifikace dodané s tímto elektrickým nástrojem.

Nedodržení veškerých níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážný úraz.

Uschovejte všechny texty varování a pokynů i pro budoucí potřebu.

# Výstražná upozornění

Výstražná upozornění Nebezpečí, Výstraha, Varování a Upozornění mají následující význam:

NEBEZPEČÍ | NEBEZPEČÍ značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, zaviní smrt nebo vážné zranění.
VÝSTRAHA | VÝSTRAHA značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit smrt nebo vážné zranění.
VAROVÁNÍ | VAROVÁNÍ, ve spojení s bezpečnostním výstražným symbolem, značí nebezpečnou situaci, která, pokud se na ní nebude brát ohled, může zavinit v některých případech zranění.
UPOZORNĚNÍ | UPOZORNĚNÍ se používá k označení postupů, které nejsou spojeny s rizikem úrazu.

# Záruka

- Záruka na produkt vyprší za 12+1 měsíců po odeslání z distribučního centra společnosti Atlas Copco.

- Normální opotřebení dílů není zárukou kryto.

  - Normálním opotřebením se rozumí opotřebení, které vyžaduje výměnu dílu nebo jinou úpravu/přepracování při provádění standardní údržby nástroje, a je typické pro dané období (vyjádřené časem, provozními hodinami nebo jiným způsobem).

- Záruka na produkt předpokládá správné používání a provádění údržby a oprav nástroje a jeho konstrukčních dílů.

- Poškození dílů, ke kterému dojde v důsledku nesprávně prováděné údržby, nebo údržby prováděné jinými stranami než Atlas Copco nebo jejími certifikovanými servisními partnery během záruční doby, nebude zárukou kryto.

- Abyste zabránili poškození nebo zničení dílů nástroje, provádějte údržbu nástroje v souladu s doporučenými plány údržby a postupujte přitom podle správných pokynů.

- Záruční opravy musí být prováděny výhradně v dílnách Atlas Copco nebo jejích certifikovaných servisních partnerů.

Atlas Copco nabízí prodlouženou záruku a provádění preventivní údržby podle současného stavu vývoje a znalostí v rámci svých smluv ToolCover. Další informace si vyžádejte u svého místního servisního zástupce.

V případě elektrických motorů:

- Záruka bude platit pouze v případě, že elektrický motor nebyl otevřen.

# Webová stránka

Informace týkající se našich produktů, příslušenství, náhradních dílů a publikovaných dokumentů naleznete na webových stránkách společnosti Atlas Copco.

Navštivte: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid je portál, který se průběžně aktualizuje a obsahuje technické informace, např.:

- Regulační a bezpečnostní informace

- Technické údaje

- Pokyny týkající se instalace, provozu a údržby

- Seznamy náhradních dílů

- Příslušenství

- Rozměrové výkresy

Navštivte: https://servaid.atlascopco.com.

Ohledně dalších informací kontaktujte prosím místního zástupce společnosti Atlas Copco.

# Materiálové bezpečnostními listy MSDS/SDS

Materiálové bezpečnostními listy popisují chemické produkty, které prodává společnost Atlas Copco.

Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Atlas Copco: www.atlascopco.com/sds.

# Video týkající se bezpečnosti produktu pro dotahovače matic

Zjistěte další informace o bezpečnostních funkcích dotahovačů matic společnosti Atlas Copco a o dalších opatřeních, která musí obsluha dodržovat, aby zajistila bezpečný provoz. Chcete-li si video prohlédnout, klepněte na odkaz nebo nasnímejte kód QR níže:

https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

# Země původu

Informace o zemi původu naleznete na štítku produktu.

# Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy se nacházejí v archivu rozměrových výkresů (Dimensional Drawings Archive) nebo na portálu ServAid.

Navštivte: https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw nebo https://servaid.atlascopco.com.

# Přehled

# Všeobecný popis

Bateriový úhlový utahovák Tensor ICB-A je malý ergonomický nástroj pro ovládání jednou rukou, který je také vhodný pro použití ve stísněných prostorech. Díky různým nastavením momentu a vestavěnému displeji EHMI nabízí jedinečné funkce včetně otočné úhlové hlavy a spouště. Tensor ICB-A je součástí řady nástrojů Tensor IxB, které společně používají platformu s integrovanou řídicí jednotkou. Uvnitř nástroje je zabudována kompletní funkce řídicí jednotky umožňující přímou integraci s příslušenstvím stanice i výrobním systémem, a to bez potřeby fyzické externí řídicí jednotky. To otevírá celou řadu nových možností.

# Vlastnosti

- Integrovaná řídicí jednotka

- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce

- Otočná spoušť a nastavitelná úhlová hlava

- Modely s integrovaným displejem eHMI

- Urychlovač náběhu

- Optimalizovaný odvod tepla

- Duální anténa

# Přínosy

- Vylepšená ergonomie a přístupnost ke spojům

- Jeden nástroj pro mnoho použití

- Rychlá instalace a snadné rebalancování linky

- Snadné použití – bez nutnosti specifického školení

- Kontinuální výroba a prodloužení doby provozuschopnosti

# Funkce systému

Nástroj obsahuje integrovaný controller pro konfigurace programů utahování, dávek a dalších funkcí nástroje, např. vstupních a výstupních signálů.

Po připojení nástroje k počítači prostřednictvím USB nebo nastavením bezdrátového spojení s tovární sítí lze k integrovanému controlleru přistupovat přes webové uživatelské rozhraní softwaru IxB.

# Tutoriály o základech produktů (Product Essentials): Tensor IxB

Tato řada videí pojednává o celé řadě témat souvisejících s nástroji IxB včetně poskytování licencí s FMSP, importování a exportování dat, připojování se k aplikaci ToolsTalk 2 nebo ToolsNet 8 a mnoha dalších.

Tutoriály o základech produktů (Product Essentials): Tensor IxB

# Klíč nástroje

Formát názvu nástroje IxBlze použít k popisu funkcí a vlastností nástroje. Níže je uveden příklad názvu nástroje s odpovídajícím klíčem nástroje.

Pozice | Popis | Klávesa
--- | --- | ---
1 | Platforma | I = IxB (integrovaný controller)
2 | Technologie | C = Kompaktní
3 | Napájení | B = Baterie
4 | Tvar nástroje | A = Úhel Q = Rychlá výměna (modulární hlavy)
5 | Velikost motoru |
6 | Generace nástroje |
7 | Max. moment v Nm |
8 | Velikosti pohonu | 06 = 1/4" 10 = 3/8" 13 = 1/2"
9 | Příslušenství | HMI = Rozhraní Human Machine Interface, zobrazení konfigurací nástroje
10 | – | H = Vysoká přesnost momentu L = Uzamčená úhlová hlava Z = 110 stupňová úhlová hlava

# Funkce nástroje

Pozice | Popis
--- | ---
1 | Otočná hlava (nelze použít pro modely nástrojů s uzamčenou hlavou (-L))
2 | Čelní LED osvětlení
3 | Indikátory LED
4 | Reverzní prstenec
5 | Nastavitelná spoušť nástroje
6 | USB port
7 | IAM (karta SD)
8 | Baterie
9 | EHMI (displej s tlačítky)

# Zdroj napájení produktu

Tento produkt lze používat buď s baterií nebo, s napájecím kabelem pro elektrickou síť v kombinaci a napájecí jednotkou.

# Okolní teplota

Pro nejlepší výkon a nejdelší životnost baterie ji udržujte v rámci teplotních rozmezí.

Provozní teplota, nabíjení | +5 až +40 °C (+41 až +104 °F)
Provozní teplota, vybíjení | 0 až +40 °C (+32 až +104 °F)
Přepravní teplota | -20 až +40 °C (-4 až +104 °F)
Skladovací teplota | +10 až +25 °C (+50 až +77 °F)

Neumísťujte baterii na přímé slunce.

# Technické údaje o produktech

Technické údaje o produktech se nacházejí na portálu ServAid nebo na webových stránkách společnosti Atlas Copco.

Navštivte prosím: https://servaid.atlascopco.com nebo www.atlascopco.com.

Není-li technická dokumentace k produktu k dispozici na žádné z uvedených stránek, obraťte se na místní zákaznické centrum Atlas Copco.

# Příslušenství

# Informace o příslušenství

Navštivte stránka produktu nástroje na ServAid, kde jsou uvedeny informace o kompatibilním příslušenství.

# Nástavce s úhlovou hlavou

Od sériového čísla A3791529 dále lze nástroj nakonfigurovat s použitím předního nástavce s převody (GFA).

# Popis EHMI

Rozhraní EHMI (Extended Human Machine Interface) je umístěno na nože nástroje a skládá se ze tří tlačítek a grafického displeje.

Displej slouží obsluze jako rozhraní integrované v nástroji a zobrazuje podmnožinu webového uživatelského rozhraní softwaru IxB.

Rozhraní EHMI lze používat k výběru programů utahování a sekvencí dávek i k zobrazení výsledků utahování a postupu v rámci sekvencí dávek.

Pozice | Název | Popis
--- | --- | ---
1 | Displej | Obrazovka zobrazující podmnožinu webového uživatelského rozhraní softwaru IxB.
2 | Tlačítko nahoru | Fyzické tlačítko pro přesun výběru na obrazovce směrem nahoru.
3 | Volicí tlačítko | Fyzické tlačítko pro potvrzení výběru na obrazovce a pro přechod zpět do hlavní nabídky (po stisknutí a podržení po dobu tří sekund).
4 | Tlačítko dolů | Fyzické tlačítko pro přesun výběru na obrazovce směrem nahoru.

V této části

- Grafické uživatelské rozhraní

# Grafické uživatelské rozhraní

# Lišta indikátoru

Lišta indikátoru se zobrazuje nad všemi nabídkami. Ikony na liště indikátoru poskytují informace o níže uvedených prvcích.

Ikona | Popis
--- | ---
| Ikona bezdrátového spojení uvádí sílu signálu připojení k tovární síti nástroje. Pokud spojení není navázáno, ikona je vyškrtnutá.
| Ikona reverzního prstence označuje polohu reverzního prstence na nástroji, tj. směr otáčení při stisknutí spouštěcího tlačítka nástroje. Pokud je nástroj deaktivován, ikona je vyškrtnutá.
| Ikona baterie prezentuje stav nabití baterie připojené k nástroji.

Úrovně nabití baterie jsou uvedeny níže.

Ikona baterie | Úroveň nabití
--- | ---
| Full (Plná)
| Medium (Střední)
| Low (Nízká)
| Critically low (Kriticky nízká)
| Nástroj je napájen z interní záložní baterie.
| Nejsou k dispozici žádné informace

# Hlavní nabídka

Hlavní nabídka rozhraní EHMI obsahuje následující možnosti:

Položka nabídky | Popis
--- | ---
| Nabídka Utahování zobrazuje seznam všech programů utahování, které jsou v nástroji k dispozici.
| Nabídka Dávka zobrazuje seznam všech sekvencí dávek, které jsou v nástroji k dispozici.
| Nabídka Nástroj poskytuje informace o nástroji.
| Nabídka Informace poskytuje informace o samotném rozhraní EHMI.
| Nabídka Síť menu poskytuje informace o tovární síti, k níž je rozhraní EHMI připojeno, a historii síly signálu.

# Indikátory LED

Prstenec LED diod, jímž je nástroj vybaven, obsahuje následující indikátory:

Pozice | Indikátor LED | Hlavní indikace
--- | --- | ---
1 | Červené stavové LED kontrolky | Výsledek utahování, NOK
2 | Zelené stavové LED kontrolky | Výsledek utahování, OK
3 | Žluté stavové LED kontrolky | Lze ji nakonfigurovat v softwaru IxB, aby indikovala různé události
4 | Modrá LED dioda | Lze ji nakonfigurovat v softwaru IxB, aby indikovala různé události
5 | Směrové LED diody | Směr utažení
6 | – | –
7 | LED dioda alarm | V nástroji došlo k chybě
8 | LED dioda baterie | Stav nabití baterie
9 | Bezdrátové spojení LED kontrolky | Spojení navázáno

Konfiguraci indikátorů LED provedete podle postupu v uživatelské příručce softwaru IxB.

# Instalace

# Pokyny k instalaci

# Připojení k webovému uživatelskému rozhraní softwaru IxB

1. Připevněte zdroj napájení k nástroji. Červený a zelený indikátor LED a směrové indikátory LED blikají, což naznačuje, že probíhá spouštění nástroje. Počkejte, dokud se LED kontrolka baterie a jeden směrový indikátor LED nerozsvítí. Nástroj je nyní připraven k použití.

2. Sejměte kryt USB portu na nástroji.

3. Zapojte nástroj do USB portu počítače. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu uživatelského rozhraní softwaru IxB: 169.254.1.1.

Když je připojena napájecí jednotka, LED kontrolky baterie nesvítí.

## Tutoriály o základech produktů (Product Essentials Tutorials)

https://www.youtube.com/watch?v=ffQHjRwbIgw

# Připojení napájecího kabelu do elektrické sítě

Ohledně připojení napájecího kabelu do elektrické sítě viz pokyny k produktu Napájecí jednotka 950.

# Připojování a odpojování baterie

1. Baterii připojte k nástroji a zkontrolujte, zda je správně upevněna. Baterii lze upevnit směrem dozadu nebo dopředu tak, aby se dosáhlo nejlepší přístupnosti a rovnováhy.

2. Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte tlačítko na baterii a vytlačte ji.

# Počáteční konfigurace

# Indikátory postupu spouštění EHMI

Informace v této části platí pouze pro nástroje se softwarem IxB verze 3.7 nebo novější.

Při spouštění nástroje ukáže EHMI, zda probíhá aktualizace softwaru, a to zobrazením následujících zpráv:

- Check for software update (Vyhledejte aktualizace softwaru)

- Updating <module> App/Boot (Aktualizace/spuštění aplikace <modul>)

- Starting controller (Spouští se controller)

UPOZORNĚNÍ

Během procesu aktualizace softwaru NEVYJÍMEJTE baterii z nástroje. Mohlo by dojít k poškození nástroje.

Modul je podsystém nebo součást, která je součástí nástroje IxB a aktualizuje se prostřednictvím softwaru IxB.

Modul (podle zobrazení na displeji) | Popis
--- | ---
MRT | Hlavní deska
MCB | Napájecí modul
FTS | Přední převodník
EHMI | Rozšířené HMI
BHMI | Základní HMI

Pokud dojde během aktualizace softwaru k chybě, zobrazí se následující zpráva:

- Software update failed (errorId) (Aktualizace softwaru se nezdařila (errorId))

Hláška errorId odpovídá chybovým hlášením, a to následujícím způsobem:

ID | Chybové hlášení | Popis | Navrhovaná akce
--- | --- | --- | ---
0 | Žádná | – | –
1 | Údaje o desce modulu nejsou platné | Výstupem modulu jsou neplatná data | Vyměňte modul
2 | Údaje o zařízení nejsou platné | Výstupem modulu jsou neplatná data | Vyměňte modul
3 | Soubor modulu je poškozený | Systém souborů je poškozený | Vyměňte IAM
4 | Firmware modulu není kompatibilní s hardwarem | Software není kompatibilní s hardwarem | Aktualizujte na novější verzi
5 | Soubor firmwaru modulu nebyl nalezen | Systém souborů je poškozený | Vyměňte IAM
6 | Chyba při čtení souboru firmwaru modulu | Systém souborů je poškozený | Vyměňte IAM
7 | Při pokusu o aktualizaci modulu byl překročen čas. Rámec komunikace | Poškození konektoru/kabelu nebo modulu | Vyměňte IAM
8 | Chyba při příjmu dat z modulu | Poškození konektoru/kabelu nebo modulu | Zajistěte servis nástroje
9 | Neočekávaná odpověď z modulu | Poškození konektoru/kabelu nebo modulu | Zajistěte servis nástroje
10 | Modul je nedosažitelný | Poškození konektoru/kabelu nebo modulu | Zajistěte servis nástroje
11 | Chyba při přenosu dat do modulu | Poškození konektoru/kabelu nebo modulu | Zajistěte servis nástroje
12 | Systém na záložní baterii | Systém je spuštěn se záložní baterií | Restartujte nástroj – nevyjímejte baterii ani napájecí adaptér, dokud nebude dokončena aktualizace

# Instalace a upgrade softwaru

Informace o instalaci a upgradu softwaru naleznete v uživatelské příručce softwaru IxB.

# Konfigurace nástroje

Informace o navázání bezdrátové spojení, instalaci licencí, konfiguraci a přidělování programů utahování naleznete v uživatelské příručce softwaru IxB.

Odkaz odkazuje na nejnovější verzi softwaru. Uživatelská příručka popisující dřívější verze softwaru jsou k dispozici na platformě ServAid.

# Provoz

# Pokyny pro ergonomickou práci

Při čtení tohoto seznamu obecných ergonomických doporučení zvažujte své pracoviště a vyhledejte oblasti, kde byste mohli zlepšit podmínky z hlediska držení těla, umístění součástí či pracovního prostředí.

- Při práci dělejte časté přestávky a často měňte polohu.

- Přizpůsobte si pracoviště tak, aby vyhovovalo vašim potřebám a vykonávané práci.

  - Zajistěte si pohodlný dosah stanovením míst, kde je nutno umístit díly nebo nástroje, aby se zabránilo statickým pohybům.

  - Používejte vybavení pracoviště, jako jsou například stoly a židle, způsobem vhodným pro vykonávanou práci.

- Při montážních operacích se vyhýbejte pracovním polohám nad úrovní ramen nebo činnostem spojeným s nehybným držením těla.

  - Při práci v poloze nad úrovní ramen snižte zátěž nehybných svalů snížením tíhy nástroje, například pomocí momentových ramen, navíjecích bubnů nebo vyvažovacích zařízení. Snížit zátěž nehybných svalů můžete také držením nástroje blíže u těla.

  - Dělejte časté přestávky.

  - Vyhýbejte se extrémním polohám paží a zápěstí, zejména během operací vyžadujících vynaložení určité síly.

- Zajistěte si pohodlné zorné pole minimalizací pohybů očí a hlavy.

- Při práci používejte vhodné osvětlení.

- Pro práci vyberte vhodný nástroj.

- V hlučném prostředí používejte ochranu sluchu.

- Používejte vysoce kvalitní nástroje a spotřební materiál, abyste minimalizovali vystavení se nadměrným úrovním vibrací.

- Minimalizujte své vystavení se účinkům reakčních sil.

  - V případě řezání:

    Pokud je řezný kotouč ohnutý nebo pokud není správně veden, může dojít k jeho zaseknutí. Pro řezné kotouče vždy používejte správné přírubové spojky a při řezání zamezte ohýbání kotouče.

  - V případě vrtání:

    Pokud dojde ke zlomení břitu vrtáku, může se vrták zaseknout. Je-li mezní moment příliš vysoký, používejte pomocné rukojeti. Bezpečnostní norma ISO11148, část 3, doporučuje použití prostředku k absorbování reakčního momentu, pokud je vyšší než 10 Nm u nástrojů s pistolovou rukojetí a pokud je vyšší než 4 Nm u nástrojů s přímým pouzdrem.

  - Při používání šroubováků nebo utahováků s přímým vedením:

    Reakční síly závisejí na nastavení nástroje a charakteristikách spoje. Síla a postavení určují velikost reakční síly, jakou operátor dokáže tolerovat. Přizpůsobte nastavení momentu síle a poloze operátora a použijte momentové rameno nebo reakční tyč, je-li moment příliš vysoký.

- V prašném prostředí používejte systém na odsávání prachu nebo protiprachovou masku.

# Pokyny ke konfiguraci

# Bzučák

Nástroj je vybaven bzučákem, který lze nakonfigurovat na hlášení specifických událostí nebo varování.

Více informací o funkci a konfiguraci bzučáku naleznete v uživatelské příručce softwaru IxB.

# Provozní pokyny

# Operace rozhraní EHMI

## Tutoriály o základech produktů (Product Essentials Tutorials)

https://www.youtube.com/watch?v=7UlLPb9hyrs

V této části

- Aktivace a deaktivace volicího tlačítka EHMI
- Události
- Utahování
- Dávka
- Zobrazení informací o nástroji
- Zobrazení informací z rozhraní EHMI
- Zobrazení informací o síti

# Aktivace a deaktivace volicího tlačítka EHMI

Volicí tlačítko rozhraní EHMI lze aktivovat nebo deaktivovat ve webovém uživatelském rozhraní softwaru IxB, viz uživatelskou příručku softwaru IxB.

# Události

Události v systému vygenerují dialogová okna událostí na displeji EHMI a ve webovém uživatelském rozhraní softwaru IxB. Pro potvrzení událostí v EHMI stiskněte jednou volicí tlačítko.

Některé události nelze potvrdit. Zobrazí se na tři sekundy a poté automaticky zmizí z displeje.

# Utahování

Rozhraní EHMI lze použít k volbě programu utahování pro nástroj. Volba programu utahování provedená v rozhraní EHMI přepíše úkol, který byl pro nástroj nastavený ve webovém uživatelském rozhraní softwaru IxB. Z rozhraní EHMI lze volit pouze programy uložené v softwaru IxB nástroje.

V této části

- Volba programu utahování
- Čtení výsledku utahování

# Volba programu utahování

1. Pokud nejste v hlavní nabídce, stiskněte volicí tlačítko a držte ho stisknuté, dokud se hlavní nabídka nezobrazí.

2. Po stisknutí volicího tlačítka se otevře nabídka Utahování.

3. K výběru programu utahování ze seznamu použijte tlačítka Nahoru a Dolů. Číslo aktuálně zvoleného programu utahování je označeno bíle.

4. Výběr potvrdíte stisknutím volicího tlačítka.

# Čtení výsledku utahování

Výsledek utahování se prezentuje graficky s indikátorem výsledku. Indikátor je rozdělen na tří části a označuje buď utažení v pořádku (OK), nebo utažení s vadou (NOK). Barvy polí (červená pro NOK, zelená pro OK) se zobrazují pouze s výsledkem utahování.

Pozice | Název | Popis
--- | --- | ---
1 | Závěrečný moment nebo závěrečný úhel | Moment/úhel při dokončení programu utahování.
2 | Cílový moment nebo cílový úhel | Moment/úhel, kterého se mělo dosáhnout
3 | Min. limit | Uvádí dolní limit utahování, které je v pořádku (OK, jde o min. úhel, nebo min. moment)
4 | Indikátor | Indikátor míry zobrazující výsledek v měřítku
5 | Pole nízkých výsledků | Uvádí utahování, které není v pořádku (NOK) z důvodu nízkého úhlu/momentu
6 | Program utahování | Číslo sekvence a název použitého programu utahování
7 | Pole OK | Uvádí utahování, které je v pořádku (OK)
8 | Max. limit | Uvádí horní limit utahování, které je v pořádku (OK, jde o max. úhel, nebo max. moment)
9 | Pole vysokých výsledků | Uvádí utahování, které není v pořádku (NOK) z důvodu vysokého úhlu/momentu

# Dávka

Sekvence dávek se používají, když obsluha potřebuje provést sérii utahování v rámci jednoho úkolu, a mohou být omezeny pouze na provedení určitého pořadí, v němž jsou utahování provedena. Sekvence dávek sestávají z jedné nebo více dávek a každá dávka sestává z jednoho nebo více utahování.

Rozhraní EHMI lze použít k volbě sekvence dávky pro nástroj. Volba sekvence dávky provedená v rozhraní EHMI přepíše úkol, který byl pro nástroj nastavený ve webovém uživatelském rozhraní softwaru IxB.

V této části

- Volba sekvence dávky
- Volba možnosti řízení dávky
- Čtení výsledku dávky

# Volba sekvence dávky

1. Pokud nejste v hlavní nabídce, stiskněte volicí tlačítko a držte ho stisknuté, dokud se hlavní nabídka nezobrazí.

2. Použijte tlačítko Dolů pro přechod z položek hlavní nabídky do nabídky Dávka.

3. Po stisknutí volicího tlačítka se otevře nabídka Dávka.

4. K výběru sekvence dávky ze seznamu použijte tlačítka Nahoru a Dolů.

5. Výběr potvrdíte stisknutím volicího tlačítka.

# Volba možnosti řízení dávky

Rozhraní EHMI lze použít k řízení postupu sekvence dávky.

1. V sekvenci dávky stiskněte volicí tlačítko.

2. K výběru možnosti řízení dávky ze seznamu použijte tlačítka Nahoru a Dolů.

   Volba | Popis
   --- | ---
   Přerušit sekvenci | Přeruší celou sekvenci. Spustí novou dávku, pokud je parametr Zablokovat nástroj při dokončení sekvence dávky nastaven na Vypnuto.
   Přemostění dávky | Přeruší aktuální dávku a spustí další dávku v sekvenci. Nedokončená utahování v přeskočené dávce jsou nastavena jako NOK.
   Resetování dávky | Resetuje dávku; spustí znovu první utahování v rámci dávky.
   Snížení dávky | Vrátí se k předchozímu utahování v dávce.
   Zvýšení dávky | Přeskočí aktuální utahování a přejde k dalšímu utahování v dávce. Přeskočené utahování je nastaveno jako NOK.

3. Výběr potvrdíte stisknutím volicího tlačítka.

V závislosti na parametrech sekvence dávky se nástroj zablokuje při přístupu k určitým akcím v rozhraní EHMI. Pokud je např. parametr Zablokovat nástroj při dokončení sekvence dávky nastaven na Zapnuto, nástroj se zablokuje při přerušení dávky.

# Čtení výsledku dávky

V zobrazení výsledků se zobrazí dva řádky indikátorů, přičemž horní řádek zobrazuje počet dávek v sekvenci dávky a spodní řádek zobrazuje utahování v dávce.

Pozice | Popis
--- | ---
1 | Dávka dokončena v pořádku
2 | Utahování probíhá
3 | Utažení není v pořádku (NOK)
4 | Název aktuálně aktivního programu utahování
5 | Název aktuálně aktivní dávky
6 | Probíhající dávka
7 | Počet dávek v sekvenci dávky
8 | Počet utahování v aktuálně probíhající dávce

# Zobrazení informací o nástroji

1. Pokud nejste v hlavní nabídce, stiskněte volicí tlačítko a držte ho stisknuté, dokud se hlavní nabídka nezobrazí.

2. Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro přechod z položek hlavní nabídky do nabídky Nástroj.

3. Po stisknutí volicího tlačítka se otevře nabídka Nástroj.

4. K zobrazení informací o nástroji použijte tlačítka Nahoru a Dolů.

Nabídka Nástroj poskytuje následující informace:

Informace o nástroji | Popis
--- | ---
Sériové číslo | Sériové číslo nástroje
Verze softwaru | Verze softwaru nainstalovaná v nástroji
Model | Označení modelu nástroje
Datum výroby | Datum výroby nástroje
Objednací číslo | Číslo produktu pro objednávku nástroje
Max. moment | Maximální moment nástroje
Max. rychlost | Maximální rychlost (otáčky) nástroje
Převodový poměr | Převodový poměr hřídele nástroje
Zbývající utažení | Přibližný počet zbývajících utahování, než bude nutno provést servis nástroje
Datum servisu | Datum posledního provedeného servisu nástroje
Datum kalibrace | Datum, kdy proběhla poslední kalibrace nástroje
Další datum kalibrace | Datum, kdy by se nástroj měl znovu kalibrovat

# Zobrazení informací z rozhraní EHMI

1. Pokud nejste v hlavní nabídce, stiskněte volicí tlačítko a držte ho stisknuté, dokud se hlavní nabídka nezobrazí.

2. Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro přechod z položek hlavní nabídky do nabídky Informace.

3. Po stisknutí volicího tlačítka se otevře nabídka Informace.

4. K zobrazení informací z rozhraní EHMI použijte tlačítka Nahoru a Dolů.

Nabídka Informace poskytuje následující údaje z rozhraní EHMI.

Informace EHMI | Popis
--- | ---
Verze softwaru | Nainstalovaný software EHMI a datum instalace
Datum sestavení | Datum, kdy byl software rozhraní EHMI sestaven
Verze hlavního kódu | Číslo verze hlavního kódu
Verze aktualizačního programu | Číslo verze použitého aktualizačního programu
Varianta desky | Varianta nainstalované obvodové desky
Čís. revize hardwaru | Číslo revize nainstalované obvodové desky
Sériové číslo desky | Sériové číslo obvodové desky
Jazyk | Jazyk displeje

# Zobrazení informací o síti

1. Pokud nejste v hlavní nabídce, stiskněte volicí tlačítko a držte ho stisknuté, dokud se hlavní nabídka nezobrazí.

2. Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro přechod z položek hlavní nabídky do nabídky Síť.

3. Po stisknutí volicího tlačítka se otevře nabídka Síť.

4. Po opětovném stisknutí volicího tlačítka se otevře nabídka Informace.

5. K zobrazení informací o síti použijte tlačítka Nahoru a Dolů.

Nabídka Síť poskytuje následující informace o síti, k níž je nástroj připojený:

Informace o síti | Popis
--- | ---
Typ rádiového spojení | Typ rádiového spojení (WLAN)
Konfigurační režim | Typ spojení (DHCP)
IP adresa | IP adresa nástroje
Maska podsítě | IP adresa masky podsítě
Brána | Brána pro připojení
Primární DNS server | Adresa primárního DNS serveru
Sekundární DNS server | Adresa sekundárního DNS serveru
Název domény | Název domény (může být prázdný)
Název hostitele | Název hostitele (nástroje)
Seznam kanálů | Dostupné kanály Wi-Fi sítě, které lze zvolit
Aktivní kanál | Aktuálně používaný kanál

Zobrazení historie síly signálu

1. Pokud nejste v hlavní nabídce, stiskněte volicí tlačítko a držte ho stisknuté, dokud se hlavní nabídka nezobrazí.

2. Použijte tlačítka Nahoru a Dolů pro přechod z položek hlavní nabídky do nabídky Síť.

3. Po stisknutí volicího tlačítka se otevře nabídka Síť.

4. Po stisknutí tlačítka Dolů vstoupíte do možnosti Historie síly signálu; poté stiskněte volicí tlačítko. Graf lze použít k určení potenciálních slepých míst spojení nástroje na výrobní lince.

# Kalibrace nástroje

Informace o kalibraci nástroje naleznete v uživatelské příručce softwaru IxB.

Odkaz odkazuje na nejnovější verzi softwaru. Uživatelská příručka popisující dřívější verze softwaru jsou k dispozici na platformě ServAid.

# Nastavení spouště nástroje

Spoušť nástroje má 36 poloh a lze ji otáčet o 360 °, což optimalizuje polohu pro ovládání z hlediska obsluhy.

Pokud chcete spoušť nástroje zablokovat v určité poloze, utáhněte šroub na druhé straně spoustě s použitím 1,5mm šestihranného klíče.

# Indikace výběru programu utahování

Indikátory v prstenci LED diod lze nakonfigurovat, aby zobrazovaly aktuálně zvolený program utahování v sekvenci (1−6). Tuto funkci je nutno aktivovat ve webovém uživatelském rozhraní softwaru IxB Software.

1. Chcete-li, aby se aktuálně zvolený program zobrazil v sekvenci, otočte reverzním prstencem doleva. LED dioda programu utahování se zobrazí zleva doprava a shora dolů, jak je zobrazeno níže. Pokud aktuálně zvolený program utahování je v sekvenci na vyšší než šesté pozici, žádný LED indikátor se nerozsvítí.

2. Pokud chcete program utahování spustit, otočte reverzním prstencem doprava a stlačte spoušť nástroje. V prstenci LED diod se zobrazí výsledek (OK/NOK).

3. Chcete-li, aby se zvolený program zobrazil znovu, otočte reverzním prstencem doleva.

Výsledek povolování se zobrazí běžným způsobem. Pokud se reverzním prstencem otočí doprava po dokončení povolování, zvolený program utahování se zobrazí v prstenci LED diod.

# Typy blikání indikátoru LED

Standardní vzorce blikání indikátorů LED na nástroji jsou uvedeny níže. Konfiguraci indikátorů LED provedete podle postupu v uživatelské příručce softwaru IxB.

Indikátor LED | Chování světla | Stav
--- | --- | ---
Směr utažení Červená a zelená | Oba směry svítí stále Blikání | Nástroj se spouští.
Baterie a směr utahování | Stále | Nástroj byl spuštěn a je připraven k používání.
Směr utažení | Oba směry blikají | Nástroj se spouští po aktualizaci softwaru.
Směr utažení | Oba směry osmkrát zablikají a poté následuje stálé rozsvícení na půl sekundy. Vzorek blikání se bude opakovat, dokud nástroj automaticky neprovede restart. | Označuje jednu z následujících situací: Neplatná data na IAM Chyba během aktualizace softwaru nástroje Režim záchrany IAM chybí Více informací o chybových hlášeních naleznete v uživatelské příručce softwaru IxB.

# Utahování

Se zvyšováním utahovacího momentu se stejně zvyšuje reakční síla. Ujistěte se, že nástroj je ve správném provozním stavu a že je správně naprogramován. Neočekávané chování nástroje může mít za následek zranění obsluhy.

## Směr otáčení pro utahování

Zkontrolujte, zda je nástroj nastaven na správný směr chodu:

- otočením prstence zpětného chodu doprava nastavíte směr utahování po směru hodinových ručiček (CW);

- otočením prstence zpětného chodu doleva nastavíte směr utahování proti směru hodinových ručiček (CCW).

# Otáčení otočné hlavy

Neplatí pro modely nástrojů s uzamčenou hlavou (-L).

1. Vytáhněte nastavitelný prstenec.

2. Otočte hlavu do požadované polohy.

3. Uvolněte nastavitelný prstenec. Před stlačením spouště nástroje se ujistěte, že prstenec zcela zajel do svojí polohy.

# Otočná spoušť a otočná hlava

# Indikátor LED nabití baterie

Nástroj používá lithium-iontovou baterii. Kapacita baterie závisí na modelu baterie a typu práce, který se s nástrojem provádí.

Indikátor LED baterie na nástroji zobrazuje stav nabití (SOC) baterie. Stav nabití je indikován třemi segmenty, které ukazují zbývající kapacitu baterie následujícím způsobem:

Indikátor nabití baterie | Poznámka
--- | ---
3 bílé čárky | Plně nabitá.
2 bílé čárky | Vysoký stav nabití.
1 bílá čárka | Středně nabitá. Nabijte baterii, až to bude možné.
1 červená čárka | Téměř vybitá. Nabijte baterii.
1 červená čárka, bliká | Kritická úroveň, nelze provádět utahování. Nabijte baterii
Všechny čárky blikají bíle | Nástroj je spuštěn se záložní baterií.

Informace o indikátoru nabití baterie a jejího stavu umístěného na baterii naleznete v pokyny týkající se produktu pro daný model baterie.

## Tutoriály o základech produktů (Product Essentials Tutorials)

https://www.youtube.com/watch?v=vIzJvQ__ZEc

# Servis

# Předcházení problémům ESD

Součásti uvnitř produktu a řídicí jednotky jsou citlivé na elektrostatický výboj. Abyste zabránili budoucím poruchám, dbejte na to, aby servisní a údržbářské práce byly prováděny v pracovním prostředí schváleném z hlediska ESD. Na obrázku níže je uveden příklad vhodné servisní pracovní stanice.

# Přenos konfigurací prostřednictvím IAM

Modul inteligentní aplikace (IAM) je ve formě karty SD. Tato karta obsahuje veškeré aktuální síťové konfigurace a nastavení.

V případě selhání nástroje lze kartu přesunou do nového nástroje a veškeré funkce zůstanou beze změn. Když se karta přesunuje, v softwaru na kartě se aktualizuje nový nástroj. Doporučuje se ověřit, zda nový software již používá stejnou verzi softwaru jako starý nástroj, což minimalizuje riziko ztráty dat.

Poznámka: Uložené výsledky související s nástrojem budou po přesunu karty do jiného nástroje ztraceny. MAC adresa je spojena s kartou, nikoli se samotným nástrojem. Při přesunu karty do nového nástroje je proto MAC adresa nutno aktualizovat.

Tento IAM nelze použít pro nic jiného než pro ukládání konfiguračních dat nástroje a softwaru. Přeformátování karty a manipulace s daty na kartě jinými prostředky než prostřednictvím softwaru IxB nebo ToolsTalk Service 2 bude mít za následek nepoužitelnost karty.

## Tutoriály o základech produktů (Product Essentials Tutorials)

https://www.youtube.com/watch?v=zB0QcQSdsz8

# Pokyny k údržbě

# Revizní prohlídka / generální oprava

Provádění servisních činností na vašem nástroji svěřte výhradně kvalifikované osobě, která použije identické náhradní díly. Pouze tak bude zaručeno stálé zajištění bezpečnosti nástroje. Servisní činnosti musejí provádět výhradně kvalifikovaní pracovníci, kteří byli vyškoleni k provádění servisních činností u nástrojů IxB.

Elektrický motor je utěsněná jednotka, která nesmí být za žádných okolností otevřena nikým jiným než pracovníky společnosti Atlas Copco Industrial Technique AB! Pokud bude zjištěno, že elektrický motor je vadný nebo vyžaduje opravu, je nutné celou jednotku motoru vrátit společnosti Atlas Copco Industrial Technique AB k výměně. Motory otevřené někým jiným než zástupci společnosti Atlas Copco Industrial Technique AB nebudou k servisu přijaty.

Provádění důkladné prohlídky a preventivní údržby se doporučuje v pravidelných intervalech jednou za rok, nebo maximálně po 250 000 utaženích, podle toho, co nastane dříve. Pokud se stroj používá ve velmi náročném provozu, bude generální opravy pravděpodobně nutno provádět častěji. Pokud stroj nepracuje správně, je nutné jej ihned vyřadit z provozu a prohlédnout.

Při demontáži nástroje vždy používejte speciálně konstruované servisní nástroje doporučené v oddíle Náhradní díly na stránce ServAid – https://servaid.atlascopco.com.

# Servisní doporučení

Doporučuje se pravidelně provádět preventivní údržbu. Viz podrobné informace v části Preventivní údržba. Pokud produkt nefunguje správně, vyřaďte jej z provozu a zkontrolujte.

Pokud nejsou žádné podrobné informace o preventivní údržbě uvedeny, postupujte podle následujících obecných pokynů:

- Pečlivě vyčistěte příslušné součásti.

- Vyměňte všechny vadné nebo opotřebované díly.

# Údržba záložní baterie

Nástroj je vybaven interní záložní baterií. Záložní baterie se používá například z důvodu udržení radiové komunikace v aktivním stavu během výměny hlavní baterie. Záložní baterie poskytuje časový prostor 20 sekund pro výměnu hlavní baterie, než se nástroj vypne.

Nově vyrobený nástroj vždy připojte k hlavní baterii a zapněte ho na dvě hodiny, aby se záložní baterie nabila.

Při používání starších verzí softwaru, než jsou verze uvedené v tabulce níže, měňte záložní baterii alespoň jednou za 12 měsíců. Výměnu musí provádět kvalifikovaný servisní technik. Vyměněnou záložní baterii je nutno recyklovat v souladu s pokyny k recyklaci.

S verzemi softwaru podle níže uvedené tabulky měňte záložní baterii každý třetí rok. Prodloužený servisní interval platí pro novou baterii používanou pouze společně s verzemi softwaru uvedenými v níže uvedené tabulce. Pokud se stáří záložní baterie již blíží 12 měsícům, doporučujeme záložní baterii vyměnit při aktualizaci na nový software.

TBP/TBP-S | SRB31 | SRB81 | IxB
Verze 2.1.3 nebo novější | Verze 1.3.15 nebo novější | Verze 1.4.0 nebo novější | Verze 3.10.4 nebo novější

## Podmínky pro skladování

- Životnost záložní baterie negativně ovlivňují extrémní teploty. Uchovávejte nástroj s okolní teplotou v rozmezí 0–30 °C. Neuchovávejte více záložních baterií.

- Je-li nutno uskladnit nově vyrobený nástroj, je ho před uskladněním nutno zapnout nejméně na dvě hodiny.

- V případě uskladnění zajistěte spuštění nástroje alespoň jednou za pět měsíců, aby došlo k dobití záložní baterie. Nástroj je pokaždé nutno spustit alespoň na dvě hodiny.

# Pokyny k mazání

# Průvodce mazáním

Součást | Mazivo
--- | ---
Převody / ozubená kola | Molycote BR2 Plus
Kola se šikmými zuby | Atlas Gear Grease 270
Reverzní prstenec | Atlas Gear Grease 270
Otočná spoušť nástroje | Atlas Gear Grease 270
Všeobecné použití | Almagard LE 3751

# Mazání

Při každém servisní zásahu namažte podle pokynů k mazání.

Více informací viz oddíl Náhradní díly na stránce ServAid – https://servaid.atlascopco.com.

# Odstraňování závad

# Události a kódy chyb

Kompletní seznam událostí a kódů chyb nástroje naleznete v uživatelské příručce uživatelské příručce softwaru IxB.

# Přehřátý nástroj

S nástrojem lze provádět jakékoli běžné úkoly na lince, které operátor dokáže při správném nastavení provádět.

Teplotu nástroje mohou ovlivnit následující parametry:

- krátká doba cyklu.

- hodnota momentu nad jmenovitou hodnotou,

- příliš nízké obrátky,

- velmi vysoký svěrný moment,

- příliš měkké spoje,

- okolní teplota.

# Recyklace

# Nařízení o ochraně životního prostředí

Jakmile výrobek přestane sloužit, je třeba ho správně zrecyklovat. Produkt rozmontujte a jednotlivé součásti recyklujte podle místních předpisů.

Baterie mohou obsahovat nebezpečné látky, které při nesprávném zacházení mohou způsobit vážné škody na životním prostředí, lidském zdraví a bezpečnosti. Nesmíte vyhazovat baterie do domácího odpadu. Baterie je třeba shromažďovat samostatně pro recyklaci a ukládat je do kontejnerů určených na sběr baterií. Tento produkt a informace o něm splňují požadavky Nařízení o bateriích a akumulátorech (EU)2023/1542 a s produktem musí být nakládáno v souladu s požadavky tohoto nařízení. Baterie jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách, bez jedné černé čáry pod ní. Baterie musí být buď recyklována v souladu s místními předpisy, nebo odeslána ke zpracování do našeho „Zákaznického střediska“Atlas Copco. S bateriemi smí zacházet pouze proškolený personál. Vrácením použitých baterií prostřednictvím správných sběrných míst pomáháte předcházet poškození životního prostředí a umožňujete zpětné získání cenných surovin.

# Pokyny k recyklaci

Poz. | Součást | Poznámky | Recyklujte jako
--- | --- | --- | ---
1 | Úhlová hlava s převlečnou maticí |  | Kov, ocel
2 | Kryt čelního světla |  | Plast, jiný materiál, PA
3 | Čelní světlo |  | Elektronika
4 | Tunel LED osvětlení | 2 ks | Plast, jiný materiál, PA
5 | Sklo HMI |  | Plast, jiný materiál, PC
6 | Snímač |  | Elektronika
7 | HMI |  | Elektronika
8 | Reverzní prstenec |  | Kov, hliník a pryž, nitril
9 | Prstenec spouště |  | Plast, jiný materiál, PA
10 | Spouštěč |  | Kov, ocel
11 | Rukojeť spouště |  | Plast, jiný materiál, PA
12 | Převodový modul |  | Kov, ocel
13 | Kryt převodu |  | Kov, ocel
14 | Pouzdro |  | Kov, hliník
15 | Úchop rukojeti |  | Plast, jiný materiál, PA
16 | Prstenec rukojeti |  | Pryž, nitril
17 | Převlečná matice |  | Kov, ocel
18 | Motor |  | Kov, neodym
19 | Víko |  | Plast, jiný materiál, PA
20 | Kryt |  | Plast, jiný materiál, PA
21 | Šroub | 5 ks | Kov, ocel
22 | Tlačítko EHMI |  | Pryž, nitril
23 | Šroub | 4 ks | Kov, ocel
24 | Modul EHMI (displej) |  | Elektronika
25 | Deska Flexboard EHMI |  | Elektronika
26 | Patka |  | Elektronika
27 | Záložní baterie |  | Baterie, Li-lon
28 | Napájecí modul |  | Elektronika
29 | Šroub | 4 ks | Kov, ocel