# EHMI Startfortschrittsanzeigen

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Informationen gelten nur für Werkzeuge, welche die IxB-Software ab Version 3.7 und neuer verwenden.

Beim Starten des Werkzeugs zeigt die EHMI mit folgenden Meldungen an, ob ein Softwareupdate durchgeführt wird:

- Prüfe auf Softwareupdate

- Aktualisiere <Modul> App/Boot

- Starte Controller

HINWEIS

Ziehen Sie bei laufendem Softwareupdate den Akku NICHT aus dem Werkzeug heraus. Dies kann zu Schäden am Werkzeug führen.

Ein Modul ist ein Untersystem oder eine Komponente, die Teil des IxB-Werkzeugs ist und über die IxB-Software aktualisiert wird.

Modul (wie auf dem Display angezeigt) | Beschreibung
--- | ---
MRT | Hauptplatine
MCB | Antriebsmodul
FTS | Vorderer Messwertgeber
EHMI | Erweiterte HMI
BHMI | Basis HMI

Wenn während eines laufenden Softwareupdates ein Fehler auftritt, wird folgende Meldung angezeigt:

- Softwareupdate fehlgeschlagen (Fehler-ID)

Die Fehler-ID entspricht der Fehlermeldung, entsprechend folgender Zuordnung:

ID | Fehlermeldung | Beschreibung | Vorgeschlagene Maßnahme
--- | --- | --- | ---
0 | Keine | - | -
1 | Modul-Platineninformation ungültig | Modul mit falschen Daten produziert | Modul ersetzen
2 | Modul-Geräteinformationen ungültig | Modul mit falschen Daten produziert | Modul ersetzen
3 | Moduldatei beschädigt | Dateisystem ist beschädigt | IAM ersetzen
4 | Modul-Firmware nicht kompatibel mit Hardware | Software nicht kompatibel mit Hardware | Update auf neuere Version
5 | Modul-Firmwaredatei nicht gefunden | Dateisystem ist beschädigt | IAM ersetzen
6 | Fehler beim Lesen der Modul-Firmwaredatei | Dateisystem ist beschädigt | IAM ersetzen
7 | Kommunikations-Zeitüberschreitung beim Update des Moduls | Stecker/Kabel oder Modul beschädigt | IAM ersetzen
8 | Fehler beim Empfangen von Daten vom Modul | Stecker/Kabel oder Modul beschädigt | Werkzeugwartung durchführen
9 | Unerwartete Antwort vom Modul | Stecker/Kabel oder Modul beschädigt | Werkzeugwartung durchführen
10 | Modul nicht erreichbar | Stecker/Kabel oder Modul beschädigt | Werkzeugwartung durchführen
11 | Fehler beim Übertragen von Daten zum Modul | Stecker/Kabel oder Modul beschädigt | Werkzeugwartung durchführen
12 | System auf Notstrombatterie | System läuft mit Notstrombatterie | Werkzeug neu starten - Akku oder Netzteil nicht entfernen, bis das Update abgeschlossen ist