# 조임 결과 읽기

조임 결과는 결과 게이지와 함께 그래픽으로 표시됩니다. 게이지는 OK 또는 NOK 조임을 나타내는 세 부분으로 구분됩니다. 필드 색상(NOK의 경우 빨간색, OK의 경우 녹색)은 조임 결과에만 적용됩니다.

위치 | 이름 | 설명
--- | --- | ---
1 | 최종 토크 또는 최종 각도 | 조임 프로그램 종료 시 토크 또는 각도입니다.
2 | 목표 토크 또는 목표 각도 | 목표로 지정된 토크 또는 각도입니다.
3 | 최소 한계 | OK 조임의 하한을 나타냅니다. (최소 각도 또는 최소 토크)
4 | 표시기 | 눈금으로 결과를 표시하는 게이지 표시기입니다.
5 | 낮음 필드 | 낮은 각도/토크로 인한 NOK 조임을 나타냅니다.
6 | 조임 프로그램 | 사용된 조임 프로그램의 시퀀스 번호 및 이름입니다.
7 | OK 필드 | OK 조임을 나타냅니다.
8 | 최대 한계 | OK 조임의 상한을 나타냅니다. (최대 각도 또는 최대 토크)
9 | 높음 필드 | 높은 각도/토그로 인한 NOK 조임을 나타냅니다.