# Выбор опции управления групповыми операциями

EHMI можно использовать для управления продвижением в рамках групповой последовательности.

1. В меню групповой последовательности нажмите кнопку выбора.

2. С помощью кнопок вверх и вниз выберите опцию управления групповыми операциями.

   Опция | Описание
   --- | ---
   Прервать последовательность | Прерывает всю последовательность. Запускает новую групповую последовательность, если параметр Блокировка инструмента на групповой последовательности выполнена установлен на Выкл.
   Обход групповой последовательности | Прерывает текущую групповую последовательность и запускает следующую групповую операцию в последовательности. Незавершенные затяжки в пропущенной групповой последовательности устанавливаются на NOK («неудовл.»).
   Сброс групповой последовательности | Сбрасывает групповую последовательность; снова запускает с первой затяжки в групповой последовательности.
   Отрицательное приращение числа операций в группе | Возвращает к предыдущей затяжке в групповой последовательности.
   Приращение числа операций в группе | Пропускает текущую затяжку и переходит к следующей затяжке в групповой операции. Пропущенная затяжка устанавливается на NOK («неудовл.»).

3. Нажмите кнопку выбора, чтобы подтвердить.

В зависимости от параметров групповой последовательности инструмент блокируется, когда будет получен доступ к определенным действиям на EHMI. Например, когда параметр Блокировка инструмента на групповой последовательности выполнена установлен на Вкл., инструмент будет заблокирован, когда групповая операция будет прервана.