# Lote

Las secuencias de lotes se utilizan cuando los operarios deben realizar una serie de aprietes en un trabajo individual, y pueden estar restringidos a seguir únicamente un orden específico en el cual se realizan los aprietes. Las secuencias de lotes se componen de uno o más lotes, y cada lote se compone de uno o más aprietes.

La EHMI se puede utilizar para seleccionar la secuencia de lotes para la herramienta. La selección de una secuencia de lotes realizada en la EHMI anula cualquier tarea definida para la herramienta en la interfaz de usuario web IxB Software.

En esta sección

- Seleccionar una secuencia de lotes
- Seleccionar una opción de control de lote
- Leer un resultado de lote