# Indication du Programme de serrage sélectionné

Les voyants de la bague LED peuvent être configuré pour indiquer le programme de serrage actuellement sélectionné dans une séquence (1-6). La fonction doit être activée dans l’interface utilisateur Web du Logiciel IxB.

1. Pour indiquer le programme actuellement sélectionné dans une séquence, tourner la bague d'inversion vers la gauche. La LED du programme de serrage s’affiche de gauche à droite et de bas en haut, comme indiqué ci-dessous. Si le programme de serrage actuellement sélectionné occupe une position dans la séquence qui est supérieure à six, aucun voyant LED ne s’allumera.

2. Tourner la bague d'inversion vers la droite et enfoncer la gâchette de l'outil pour exécuter le programme de serrage. Le résultat (OK / NOK) est affiché sur la bague LED.

3. Pour indiquer de nouveau le programme sélectionné, tourner la bague d'inversion vers la gauche.

Le résultat d’un dévissage s’affichera normalement. Si la bague d'inversion est tournée vers la droite après un dévissage terminé, alors le programme de serrage sélectionné sera indiqué sur la bague LED.