# Indicazione della selezione del programma di serraggio

È possibile configurare gli indicatori nell'anello LED in modo da visualizzare il programma di avvitatura selezionato in una sequenza (1-6). Attivare la funzione nell'interfaccia utente Web del software IxB.

1. Per visualizzare il programma attualmente selezionato in una sequenza, ruotare la ghiera inversa verso sinistra. Il LED del programma di serraggio viene visualizzato da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, come indicato di seguito. Se il programma di avvitatura selezionato dispone di una posizione nella sequenza maggiore di sei, non si accenderà alcun indicatore LED.

2. Ruotare l'anello inverso verso destra e premere il grilletto dell'utensile per avviare il programma di avvitatura. Il risultato (OK/NOK) viene visualizzato sull'anello LED.

3. Per mostrare nuovamente il programma selezionato, ruotare la ghiera inversa verso sinistra.

Il risultato di un allentamento verrà visualizzato normalmente. Se la ghiera inversa viene ruotata a destra dopo un allentamento completo, il programma di serraggio selezionato verrà visualizzato sull'anello LED.