# Indications de progression du démarrage EHMI

Les informations de ce paragraphe ne sont valables que pour les outils utilisant le logiciel IxB à partir de la version 3.7.

Au démarrage de l'outil, le EHMI indiquera si une mise à jour du logiciel est en cours en affichant les messages suivants :

- Rechercher une mise à jour du logiciel

- Mise à jour application <module> en cours/Démarrage

- Démarrage du coffret

AVIS

Ne PAS retirer la batterie de l'outil lors de la mise à jour du logiciel. L’outil pourrait être endommagé.

A module est un sous-système ou un composant qui fait partie de l'outil IxB et qui est mis à jour par le logiciel IxB.

Module (comme affiché sur l’écran) | Description
--- | ---
MRT | Carte principale
MCB | Module d’alimentation
FTS | Capteur avant
EHMI | HMI étendu
BHMI | HMI de base

Si une erreur se produit pendant la mise à jour du logiciel, le message suivant s'affiche :

- Échec de mise à jour du logiciel (errorId)

Le errorId correspond aux messages d'erreur, ainsi :

Identifiant | Messages d'erreur | Description | Action suggérée
--- | --- | --- | ---
0 | Néant | - | -
1 | L'information sur la carte du module n'est pas valide | Module produit avec des données incorrectes | Remplacer module
2 | Les informations de l'appareil sur le module ne sont pas valides | Module produit avec des données incorrectes | Remplacer module
3 | Fichier du module corrompu | Fichier système corrompu | Remplacer l'IAM
4 | Le firmware du module n'est pas compatible avec le matériel | Logiciel non compatible avec le matériel | Mettre à jour avec la dernière version
5 | Firmware du module introuvable | Fichier système corrompu | Remplacer l'IAM
6 | Erreur lors de la lecture du fichier du firmware du module | Fichier système corrompu | Remplacer l'IAM
7 | Délai dépassé pour la communication lors de la tentative de mise à jour du module | Dégâts sur le connecteur/câble ou le module | Remplacer l'IAM
8 | Erreur lors de la réception des données du module | Dégâts sur le connecteur/câble ou le module | Procéder à l'entretien de l'outil
9 | Réponse inattendue du module | Dégâts sur le connecteur/câble ou le module | Procéder à l'entretien de l'outil
10 | Impossible d’atteindre le module | Dégâts sur le connecteur/câble ou le module | Procéder à l'entretien de l'outil
11 | Erreur lors de la transmission des données vers le module | Dégâts sur le connecteur/câble ou le module | Procéder à l'entretien de l'outil
12 | Système sur la batterie de secours | Le système fonctionne avec la batterie de secours | Redémarrer l'outil - ne pas retirer la batterie ou l'adaptateur d'alimentation avant la fin de la mise à jour