# Visar nätverksinformation

1. Om du inte befinner dig på huvudmenyn trycker du och håller in Välj-knappen tills huvudmenyn visas.

2. Använd Upp- och Ned-knapparna för att bläddra igenom menyalternativen tills du kommer till menyn Nätverk.

3. Tryck på Välj-knappen för att öppna menyn Nätverk.

4. Tryck på Välj-knappen igen för att öppna menyn Information.

5. Använd Upp- och Ned-knapparna för att visa nätverksinformationen.

Menyn Nätverk ger följande information om nätverket där verktyget är anslutet:

Nätverksinformation | Beskrivning
--- | ---
Radiotyp | Typ av radio (WLAN)
Konfigurationsläge | Typ av anslutning (DHCP)
IP-adress | Verktygets IP-adress
Subnät-mask | Subnät-maskens IP-adress
Gateway | Anslutande gateway
Primär DNS-server | Primär DNS-serveradress
Sekundär DNS-server | Sekundär DNS-serveradress
Domännamn | Domännamn (kan vara tomt)
Värdnamn | Värdnamn (verktyg)
Kanallista | Tillgängliga WiFi-kanaler som kan väljas
Aktiv kanal | Kanal som används för närvarande

Visar historik över signalstyrka

1. Om du inte befinner dig på huvudmenyn trycker du och håller in Välj-knappen tills huvudmenyn visas.

2. Använd Upp- och Ned-knapparna för att bläddra igenom menyalternativen tills du kommer till menyn Nätverk.

3. Tryck på Välj-knappen för att öppna menyn Nätverk.

4. Tryck på Ned-knappen för att komma till alternativet Historik över signalstyrka och tryck på Välj-knappen. Kurvan kan användas för att lokalisera eventuella blindpunkter vid anslutning av verktyget längs en produktionslinje.