# Lotto

Le sequenze lotto vengono utilizzate quando gli operatori devono eseguire una serie di serraggi in un singolo lavoro e possono essere limitate in modo che seguano solo l'ordine specifico di esecuzione dei serraggi. Le sequenze lotto sono costituite da uno o più lotti e ciascun lotto è costituito da uno o più serraggi.

EHMI consente di selezionare la sequenza lotto per l'utensile. La selezione di una sequenza lotto effettuata su EHMI ha la precedenza su qualsiasi attività impostata per l'utensile nell'interfaccia Web del software IxB.

In questa sezione

- Selezione di una sequenza lotto
- Selezione di un'opzione di controllo del lotto
- Lettura di un risultato del lotto