# Popis EHMI

Rozhraní EHMI (Extended Human Machine Interface) je umístěno na nože nástroje a skládá se ze tří tlačítek a grafického displeje.

Displej slouží obsluze jako rozhraní integrované v nástroji a zobrazuje podmnožinu webového uživatelského rozhraní softwaru IxB.

Rozhraní EHMI lze používat k výběru programů utahování a sekvencí dávek i k zobrazení výsledků utahování a postupu v rámci sekvencí dávek.

Pozice | Název | Popis
--- | --- | ---
1 | Displej | Obrazovka zobrazující podmnožinu webového uživatelského rozhraní softwaru IxB.
2 | Tlačítko nahoru | Fyzické tlačítko pro přesun výběru na obrazovce směrem nahoru.
3 | Volicí tlačítko | Fyzické tlačítko pro potvrzení výběru na obrazovce a pro přechod zpět do hlavní nabídky (po stisknutí a podržení po dobu tří sekund).
4 | Tlačítko dolů | Fyzické tlačítko pro přesun výběru na obrazovce směrem nahoru.

V této části

- Grafické uživatelské rozhraní