# Anzeige der Verschraubungsprogrammwahl

Die Anzeigen am LED-Ring können so konfiguriert werden, dass sie das aktuell ausgewählte Verschraubungsprogramm in einer Sequenz (1-6) anzeigen. Die Funktion muss im Web User Interface der IxB-Software aktiviert werden.

1. Um das aktuell ausgewählte Verschraubungsprogramm in einer Sequenz anzuzeigen, drehen Sie den Umsteuerring nach links. Die LED des Verschraubungsprogramms wird von links nach rechts und von oben nach unten angezeigt, wie unten dargestellt. Hat das aktuell gewählte Verschraubungsprogramm eine höhere Position in der Sequenz als sechs, so leuchtet keine der LED-Anzeigen.

2. Drehen Sie den Umsteuerring nach rechts und betätigen Sie den Werkzeugstartknopf, um das Verschraubungsprogramm auszuführen. Das Ergebnis (IO/NIO) wird auf dem LED-Ring angezeigt.

3. Um das ausgewählte Verschraubungsprogramm erneut anzuzeigen, drehen Sie den Umsteuerring nach links.

Das Ergebnis eines Lösevorgangs wird normal angezeigt. Wird der Umsteuerring nach einem abgeschlossenen Lösevorgang nach rechts gedreht, so wird das ausgewählte Verschraubungsprogramm auf dem LED-Ring angezeigt.