# Luzes de Sinalização do Progresso de Inicialização da EHMI

As informações nessa seção são válidas somente para ferramentas que executam o Software IxB da versão 3.7 em diante.

Ao dar partida na ferramenta, a EHMI indicará se há uma atualização do software em progresso exibindo as seguintes mensagens:

- Verifique se há atualizações do software

- Atualização<módulo>App/Boot

- Controlador de inicialização

OBSERVAÇÃO

NÃO remover a bateria da ferramenta durante o procedimento de atualização do software. A ferramenta pode ser danificada.

Um módulo é um subsistema ou componente que é parte da ferramenta IxB, e atualizado através do Software IxB.

Módulo (conforme exibido no display) | Descrição
--- | ---
MRT | Placa-mãe
MCB | Módulo de alimentação
FTS | Transdutor frontal
EHMI | HMI estendida
BHMI | HMI básica

Se ocorrer um erro durante a atualizações do software, a seguinte mensagem será exibida:

- Falha na atualização do software (errorId)

O errorId corresponde a mensagens de erro, conforme a seguir:

Id | Mensagem de erro | Descrição | Ação sugerida
--- | --- | --- | ---
0 | Nenhuma | - | -
1 | Informação da placa do módulo inválida | Módulo produzido com dados incorretos | Substituir módulo
2 | Informações sobre o dispositivo do módulo inválida | Módulo produzido com dados incorretos | Substituir módulo
3 | Arquivo do módulo corrompido | O sistema do arquivo está corrompido | Substituir IAM
4 | O firmware do módulo não é compatível com o hardware | O software não é compatível com o hardware | Atualizar para uma versão posterior
5 | Arquivo do firmware do módulo não encontrado | O sistema do arquivo está corrompido | Substituir IAM
6 | Erro ao ler o arquivo do firmware do módulo | O sistema do arquivo está corrompido | Substituir IAM
7 | Tempo limite de comunicação ao tentar atualizar o módulo | Danos no conector/cabo ou no módulo | Substituir IAM
8 | Erro ao receber dados do módulo | Danos no conector/cabo ou no módulo | Dar assistência técnica à ferramenta
9 | Resposta inesperada do módulo | Danos no conector/cabo ou no módulo | Dar assistência técnica à ferramenta
10 | Módulo inalcançável | Danos no conector/cabo ou no módulo | Dar assistência técnica à ferramenta
11 | Erro ao transmitir dados para o módulo | Danos no conector/cabo ou no módulo | Dar assistência técnica à ferramenta
12 | Sistema na bateria reserva | O sistema está funcionando com a bateria reserva | Reiniciar a ferramenta - não remova a bateria ou o adaptador de alimentação enquanto a atualização não estiver concluída