# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

El aprietatuercas angular sin cable Tensor ICB-A es una pequeña herramienta ergonómico y de una sola mano, diseñada de forma específica para aplicaciones en zonas estrechas. Con diferentes tamaños de par y modelos de pantalla EHMI incorporados, cuenta con características únicas que incluyen cabeza angular giratorio y gatillo. El Tensor ICB-A forma parte de la familia Tensor IxB, la cual comparte una plataforma de controlador integrada. Cuenta con la función completa de controlador dentro de la herramienta, lo que permite una integración directa con los accesorios de la estación y el sistema de producción sin la necesidad de una caja de controlador física intermedia. Esto desvela un mundo de oportunidades nuevas.

# Ventajas

- Ergonomía y accesibilidad incrementadas

- Una herramienta para muchas aplicaciones

- Instalación rápida y reequilibrado de línea sencillo

- Fácil de utilizar: no se requiere formación adicional

- Producción continua y tiempo de actividad incrementado

# Características

- Controlador integrado

- Diseño ligero y compacto

- Gatillo y cabeza angular giratorios

- Modelos con pantalla EHMI integrada

- Booster de aproximación

- Disipación de calor optimizada

- Antenas dobles