# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

アングル型バッテリナットランナTensor ICB-Aは、人間工学に基づいたコンパクトなツールで、狭い場所へのやアクセスや片手操作を可能にします。各種トルクサイズとEHMIディスプレイモデルをご用意しており、アングルヘッドや起動トリガーの方向調整など独自の機能を備えています。Tensor ICB-Aは、内蔵コントローラプラットフォームを共有するTensor IxBシリーズの一員です。ツール内にコントローラ機能を備え、アクセサリや上位生産システムと直接連携可能なため、物理的なコントローラボックスを必要としません。これにより、新しいチャンスの世界が開かれます。

# 利点

- 人間工学性とアクセス性の向上

- 複数の締付部位に1つのツールで対応

- 迅速な立ち上げと、容易な工程変更

- かんたん操作 - 教育時間の短縮

- 継続的な生産と稼働時間の増加

# 機能

- 内蔵コントローラ方式

- 軽量でコンパクトなデザイン

- 回転可能な起動トリガーとアングルヘッド

- 統合型EHMIディスプレイ搭載モデル

- ランダウンブースター

- 最適化された放熱性

- デュアルアンテナ