# Auswahl einer Gruppensteuerungsoption

Die EHMI kann verwendet werden, um den Ablauf der Gruppensequenz zu steuern.

1. Drücken Sie die Auswahltaste, während Sie sich in einer Gruppensequenz befinden.

2. Wählen Sie mit den Auf- und Abwärtstasten die jeweilige Gruppensteuerungsoption aus.

   Option | Beschreibung
   --- | ---
   Sequenz abbrechen | Bricht die gesamte Sequenz ab. Startet eine neue Gruppensequenz, wenn der Parameter Werkzeug nach Stapelverarbeitung sperren auf Aus gesetzt ist.
   Stapelprogramm-Bypass | Bricht das aktuelle Stapelprogramm ab und startet das nächste in der Sequenz. Unfertige Verschraubungen in der übersprungenen Charge werden auf NIO gesetzt.
   Stapelprogramm-Reset | Setzt das Stapelprogramm zurück und beginnt beim ersten Anziehen des Stapelprogramms erneut.
   Zählung um eins runter | Kehrt zur vorherigen Verschraubung in Stapelprogramm zurück.
   Zählung um eins erhöhen | Überspringt das aktuelle Verschrauben und fährt mit dem nächsten Verschrauben im Stapelprogramm fort. Das übersprungene Verschrauben wird auf NOK gesetzt.

3. Bestätigen Sie durch Druck auf die Auswahltaste.

Abhängig von den Stapelprogrammsequenz-Parametern wird das Werkzeug gesperrt, wenn auf bestimmte Aktionen im EHMI zugegriffen wird. Wenn beispielsweise der Parameter Werkzeug nach Stapelverarbeitung sperren auf Ein gesetzt ist, wird das Werkzeug beim Abbruch der Stapelsequenz gesperrt.