# Indikace výběru programu utahování

Indikátory v prstenci LED diod lze nakonfigurovat, aby zobrazovaly aktuálně zvolený program utahování v sekvenci (1−6). Tuto funkci je nutno aktivovat ve webovém uživatelském rozhraní softwaru IxB Software.

1. Chcete-li, aby se aktuálně zvolený program zobrazil v sekvenci, otočte reverzním prstencem doleva. LED dioda programu utahování se zobrazí zleva doprava a shora dolů, jak je zobrazeno níže. Pokud aktuálně zvolený program utahování je v sekvenci na vyšší než šesté pozici, žádný LED indikátor se nerozsvítí.

2. Pokud chcete program utahování spustit, otočte reverzním prstencem doprava a stlačte spoušť nástroje. V prstenci LED diod se zobrazí výsledek (OK/NOK).

3. Chcete-li, aby se zvolený program zobrazil znovu, otočte reverzním prstencem doleva.

Výsledek povolování se zobrazí běžným způsobem. Pokud se reverzním prstencem otočí doprava po dokončení povolování, zvolený program utahování se zobrazí v prstenci LED diod.