# 締め付けプログラム選択表示

LEDリングのインジケータは、現在選択されている締め付けプログラムを順に（1-6）表示するように構成できます。この機能は、 IXB ソフトウェア Web ユーザーインターフェイスで有効にする必要があります。

1. 現在選択されているプログラムを順に表示させるには、リバースリングを左に回します。締め付けプログラムのLEDは、下図のように左から右、上から下に表示されます。現在選択されている締め付けプログラムの順序が6より大きい場合、LEDインジケーターは点灯しません。

2. リバースリングを右に回し、ツールトリガーを押して、締め付けプログラムを実行します。結果(OK / NG) はLEDリングに表示されます。

3. 選択されているプログラムを再度表示させるには、リバースリングを左に回します。

緩めの結果は通常どおり表示されます。緩めが完了した後、リバースリングを右に回すと、選択した締め付けプログラムがLEDリングに表示されます。