# Čítanie výsledku uťahovania

Výsledok uťahovania sa zobrazuje graficky s meradlom výsledku. Meradlo je rozdelené na tri časti označujúce, či je uťahovanie OK alebo NOK. Farby poľa (červená pre NOK, zelená pre OK) sa zobrazujú iba na výsledku uťahovania.

Pozícia | Názov | Popis
--- | --- | ---
1 | Záverečný moment alebo záverečný uhol | Moment/uhol, keď bol program uťahovania uzavretý.
2 | Požadovaný moment alebo požadovaný uhol | Moment/uhol, o ktorý sa usilovalo.
3 | Min. limit | Označuje dolný limit OK uťahovania (min. uhol alebo min. moment)
4 | Ukazovateľ | Ukazovateľ meradla zobrazujúci výsledok na stupnici
5 | Nízke pole | Označuje NOK uťahovanie kvôli nízkemu uhlu/momentu
6 | Program uťahovania | Číslo sekvencie a názov použitého programu uťahovania
7 | Pole OK | Označuje OK uťahovanie
8 | Max. limit | Označuje horný limit OK uťahovania (max. uhol alebo max. moment)
9 | Vysoké pole | Označuje NOK uťahovanie kvôli vysokému uhlu/momentu