# Batch

Batchsekvenser används när operatörer behöver utföra en serie åtdragningar inom ett enstaka uppdrag, och dessa kan begränsas så att de bara följer en viss ordning när åtdragningen utförs. Batchsekvenser består av en eller flera batcher, och varje batch består av en eller flera åtdragningar.

EHMI kan användas för att välja batchsekvens för verktyget. Valet av batchsekvens från EHMI har prioritet över alla uppgifter som ställs in för verktyget i IxB-programmets webbgränssnitt.

I detta avsnitt

- Välja en batchsekvens
- Välja alternativ för batchkontroll
- Läsa av ett batchresultat