# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

Den sladdlösa vinkelmutterdragaren Tensor ICB-A är ett litet enhandsverktyg som är specialkonstruerat för arbete på mycket små och svåråtkomliga ytor. Den har unika funktioner såsom roterbart vinkelhuvud samt roterbar avtryckare och modeller för olika momentnivåer och med inbyggd EHMI display. Tensor ICB-A ingår i Tensor IxB-familjen som har samma integrerade styrenhetsplattform. Alla styrenhetsfunktioner är inbyggda i verktyget vilket möjliggör direkt integrering med stationstillbehör och produktionssystem utan behov av någon fysisk styrenhetslåda. Detta öppnar en värld av nya möjligheter.

# Fördelar

- Bättre ergonomi och åtkomlighet

- Ett verktyg för många uppgifter

- Snabb installation och smidig ombalansering

- Lätta att använda – ingen extra utbildning krävs

- Kontinuerlig produktion och längre drifttid

# Funktioner

- Integrerad styrenhet

- Låg vikt och kompakt utförande

- Roterbar avtryckare och roterbart vinkelhuvud

- Modeller med integrerad EHMI-display

- Rundown booster

- Optimerad värmeavledning

- Dubbla antenner