# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

La boulonneuse sans fil à renvoi d'angle Tensor ICB-A est un petit outil ergonomique à une main, spécialement conçu pour les applications dans les endroits exigus. Avec des modèles offrant différentes valeurs de couple et un affichage EHMI intégré, elle possède des caractéristiques uniques, notamment une gâchette et un renvoi d'angle rotatifs. La Tensor ICB-A fait partie de la famille Tensor IxB, qui partagent une plateforme avec contrôleur intégré. La fonctionnalité complète du contrôleur se trouve à l'intérieur de l'outil, ce qui permet une intégration directe avec les accessoires de la station et le système de production sans avoir besoin d'un coffret physique intermédiaire. Cela ouvre un champ de nouvelles possibilités.

# Avantages

- Ergonomie et accessibilité améliorées

- Un outil pour plusieurs applications

- Installation rapide et rééquilibrage facile des lignes

- Facile à utiliser - aucune formation supplémentaire nécessaire

- Production continue et disponibilité améliorée

# Caractéristiques

- Contrôleur intégré

- Faible poids et conception compacte

- Gâchette et renvoi d'angle rotatifs

- Modèles avec affichage EHMI intégré

- Boosteur d’approche

- Dissipation optimisée de la chaleur

- Double antenne