# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

Uhlová akumulátorová uťahovačka Tensor ICB-A je malý, ergonomický, jednoručný nástroj, ktorý je špeciálne dimenzovaný na aplikácie v stiesnených priestoroch. S rôznymi veľkosťami momentu a vstavanými modelmi displeja EHMI je vybavená jedinečnými funkciami vrátane otočnej uhlovej hlavy a spúšte. Tensor ICB-A je časťou radu Tensor IxB, s ktorým sa delí o integrovanú platformu riadiacich jednotiek. V nástroji je integrovaná plná funkcionalita riadiacej jednotky, ktorá umožňuje priamu integráciu s príslušenstvom stanice a výrobným systémom bez potreby vloženia fyzického boxu riadiacej jednotky, čo otvára celý rad nových príležitostí.

# Výhody

- Vyššia ergonómia a prístupnosť

- Jeden nástroj pre mnoho aplikácií

- Rýchla inštalácia a ľahké opätovné rebalansovanie linky

- Jednoduché používanie – bez potreby dodatočného školenia

- Nepretržitá výroba a zvýšený prevádzkový čas

# Vlastnosti

- Integrovaná riadiaca jednotka

- Nízka hmotnosť a kompaktný dizajn

- Otočná spúšť a uhlová hlava

- Modely s integrovaným displejom EHMI

- Posilňovač uťahovania

- Optimalizované odvádzanie tepla

- Duálna anténa