# Välja alternativ för batchkontroll

EHMI kan användas för att styra förloppet för en batchsekvens.

1. Medan batchsekvensen körs trycker du på Välj-knappen.

2. Använd Upp- och Ned-knapparna för att välja batchkontrollalternativ.

   Alternativ | Beskrivning
   --- | ---
   Avbrottssekvens | Avbryter hela sekvensen. Startar en ny batchsekvens om parametern Lås verktyg när batchsekvens är klar är inställd på Av.
   Förbigå batch | Avbryter aktuell batch och startar nästa omgång i sekvensen. Oavslutade åtdragningar i den överhoppade batchen ställs in på NOK.
   Satsåterställning | Återställer batchen och startar om vid den första åtdragningen i batchen.
   Räkna ner grupp | Återgår till den tidigare åtdragningen i batchen.
   Räkna upp grupp | Hoppar över aktuell åtdragning, och går vidare till nästa åtdragning i batchen. Den överhoppade åtdragningen ställs in på NOK.

3. Tryck på Välj-knappen för att bekräfta.

Beroende på batchsekvensens parametrar låses verktyget vid vissa åtgärder på EHMI. När parametern Lås verktyg när batchsekvens är klar är På kommer verktyget att låsas om batchsekvensen avbryts.