# Leer un resultado de apriete

El resultado de apriete se presenta gráficamente con un indicador de resultado. El indicador está dividido en tres partes que indican un apriete OK o NOK. Los colores de campo (rojo para NOK, verde para OK) solo se muestran en el resultado de apriete.

Posición | Nombre | Descripción
--- | --- | ---
1 | Par final o ángulo final | Par/ángulo al concluir el programa de apriete.
2 | Par objetivo o ángulo objetivo | El par/ángulo que se desea alcanzar.
3 | Límite mín. | Indica el límite inferior del apriete OK (ángulo mín. o par mín.)
4 | Indicador | Indicador que muestra el resultado en la escala
5 | Campo Bajo | Indica un apriete NOK a causa de un ángulo/par bajo
6 | Programa de apriete | Número de secuencia y nombre del programa de apriete utilizado
7 | Campo OK | Indica un apriete OK
8 | Límite máx. | Indica el límite superior del apriete OK (ángulo máx. o par máx.)
9 | Campo Alto | Indica un apriete NOK a causa de un ángulo/par alto