# Čtení výsledku utahování

Výsledek utahování se prezentuje graficky s indikátorem výsledku. Indikátor je rozdělen na tří části a označuje buď utažení v pořádku (OK), nebo utažení s vadou (NOK). Barvy polí (červená pro NOK, zelená pro OK) se zobrazují pouze s výsledkem utahování.

Pozice | Název | Popis
--- | --- | ---
1 | Závěrečný moment nebo závěrečný úhel | Moment/úhel při dokončení programu utahování.
2 | Cílový moment nebo cílový úhel | Moment/úhel, kterého se mělo dosáhnout
3 | Min. limit | Uvádí dolní limit utahování, které je v pořádku (OK, jde o min. úhel, nebo min. moment)
4 | Indikátor | Indikátor míry zobrazující výsledek v měřítku
5 | Pole nízkých výsledků | Uvádí utahování, které není v pořádku (NOK) z důvodu nízkého úhlu/momentu
6 | Program utahování | Číslo sekvence a název použitého programu utahování
7 | Pole OK | Uvádí utahování, které je v pořádku (OK)
8 | Max. limit | Uvádí horní limit utahování, které je v pořádku (OK, jde o max. úhel, nebo max. moment)
9 | Pole vysokých výsledků | Uvádí utahování, které není v pořádku (NOK) z důvodu vysokého úhlu/momentu