# Описание EHMI

EHMI (расширенная операторская панель) расположена на опорной лапе инструмента и состоит из трех кнопок и графического дисплея.

Дисплей выполняет роль встроенного в инструмент интерфейса для оператора, который отображает ряд параметров пользовательского веб-интерфейса программного обеспечения IxB.

EHMI можно использовать для выбора программ затяжки и групповых последовательностей, а также для отображения результатов затяжки и продвижение в рамках групповой последовательности.

Поз. | Название | Описание
--- | --- | ---
1 | Дисплей | На экране отображается ряд параметров пользовательского веб-интерфейса программного обеспечения IxB.
2 | Кнопка «вверх» | Физическая кнопка для перемещения отображаемого на экране выбора вверх.
3 | Кнопка «выбор» | Физическая кнопка для подтверждения отображаемого на экране выбора, а также для возврата к главному меню (посредством нажатия и удержания в течение трех секунд).
4 | Кнопка «вниз» | Физическая кнопка для перемещения отображаемого на экране выбора вниз.

В этом разделе

- Пользовательский интерфейс