# Индикация выбора программы затяжки

Индикаторы в светодиодном кольце можно сконфигурировать для отображения текущей выбранной программы затяжки в порядке очередности (1–6). Функцию необходимо активировать в пользовательском веб-интерфейсе программного обеспечения IxB.

1. Чтобы отобразить текущую выбранную программу в порядке очередности, поверните колесо реверса влево. Светодиод программы затяжки отображается слева направо и сверху вниз, как показано ниже. Если текущая выбранная программа затяжки занимает положение более шести в порядке очередности, светодиод не загорится.

2. Поверните колесо реверса вправо и нажмите курок инструмента, чтобы запустить программу затяжки. На светодиодном кольце отобразится результат (OK/NOK (удовлетворительно / не удовлетворительно)).

3. Чтобы показать выбранную программу снова, поверните колесо реверса влево.

Результат ослабления отобразится в обычном режиме. Если кольцо реверса повернуто вправо после выполненного ослабления, выбранная программа затяжки отобразится на светодиодном кольце.