# Lot

Les séquences de lots sont utilisées lorsque les opérateurs doivent effectuer une série de serrage dans un seul travail, et peuvent se limiter à suivre uniquement l'ordre spécifique dans lequel les serrages sont effectués. Les séquences de lots consistent en un ou plusieurs lots et chaque lot consiste en un ou plusieurs serrages.

L'EHMI peut être utilisé pour sélectionner la séquence de lots de l'outil. La sélection d'une séquence de lots créé sur l'EHMI annule toute tâche définie pour l'outil dans l’interface utilisateur Web du Logiciel IxB.

Dans cette section

- Sélectionner une séquence de lots
- Sélectionner une options de contrôle de lot
- Lire un résultat de lot