# ICB-A21-15-I06-HMI

## Battery-Powered Nutrunner

Bateriový úhlový utahovák Tensor ICB-A je malý ergonomický nástroj pro ovládání jednou rukou, který je také vhodný pro použití ve stísněných prostorech. Díky různým nastavením momentu a vestavěnému displeji EHMI nabízí jedinečné funkce včetně otočné úhlové hlavy a spouště. Tensor ICB-A je součástí řady nástrojů Tensor IxB, které společně používají platformu s integrovanou řídicí jednotkou. Uvnitř nástroje je zabudována kompletní funkce řídicí jednotky umožňující přímou integraci s příslušenstvím stanice i výrobním systémem, a to bez potřeby fyzické externí řídicí jednotky. To otevírá celou řadu nových možností.

# Přínosy

- Vylepšená ergonomie a přístupnost ke spojům

- Jeden nástroj pro mnoho použití

- Rychlá instalace a snadné rebalancování linky

- Snadné použití – bez nutnosti specifického školení

- Kontinuální výroba a prodloužení doby provozuschopnosti

# Vlastnosti

- Integrovaná řídicí jednotka

- Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce

- Otočná spoušť a nastavitelná úhlová hlava

- Modely s integrovaným displejem eHMI

- Urychlovač náběhu

- Optimalizovaný odvod tepla

- Duální anténa