# Lettura di un risultato di serraggio

Il risultato di serraggio viene presentato a livello grafico con un misuratore del risultato. Il misuratore è diviso in tre parti che indicano se un serraggio è OK o NOK. I colori del campo (rosso per NOK, verde per OK) sono mostrati solo nel risultato di serraggio.

Posizione | Nome | Descrizione
--- | --- | ---
1 | Coppia finale o angolo finale | Coppia/angolo al termine del programma di serraggio.
2 | Coppia o angolo target | Coppia/angolo di destinazione.
3 | Limite minimo | Indica il limite inferiore di serraggio OK (angolo minimo o coppia minima)
4 | Indicatore | Indicatore del misuratore che mostra il risultato sulla scala
5 | Campo Basso | Indica un serraggio NOK a causa di angolo/coppia basso
6 | Programma di serraggio | Numero di sequenza e nome del programma di serraggio utilizzato
7 | Campo OK | Indica un serraggio OK
8 | Limite massimo | Indica il limite superiore del serraggio OK (angolo massimo o coppia massima)
9 | Campo Alto | Indica un serraggio NOK a causa di angolo/coppia alto