# 조임 프로그램 선택 표시등

LED 링의 표시등은 현재 선택된 조임 프로그램을 순서대로 표시하도록 구성할 수 있습니다 (1-6). 이 기능은 IxB 소프트웨어 웹 사용자 인터페이스에서 활성화해야 합니다.

1. 현재 선택된 프로그램을 순서대로 표시하려면 역방향 링을 왼쪽으로 돌려주세요. 조임 프로그램의 LED가 아래와 같이 왼쪽에서 오른쪽으로, 위쪽에서 아래쪽으로 표시됩니다. 현재 선택된 조임 프로그램의 순서가 6보다 큰 위치에 있으면 LED 표시등이 켜지지 않습니다.

2. 역방향 링을 오른쪽으로 돌리고 공구 트리거를 눌러 조임 프로그램을 실행해 주세요. 결과 (OK/NOK)가 LED 링에 표시됩니다.

3. 선택된 프로그램을 다시 표시하려면 역방향 링을 왼쪽으로 돌려주세요.

풀기의 결과가 정상적으로 표시됩니다. 풀기 후 역방향 링을 오른쪽으로 돌리면 선택한 조임 프로그램이 LED 링에 표시됩니다.